ISUP PPL Timers for Other PPL Components (ITU)

The table below shows the ITU PPL Timer values for ISUP PPL components not previously described.

PPL Component | PPL Timer ID | Timer | Default Value (10ms)
--- | --- | --- | ---
BLS (0x0016) | 0x01 | T12 | 1500
0x02 | T13 | 36000
0x03 | T14 | 1500
0x04 | T15 | 36000
| 0x05 | White Book | 6000
CRS (0x0018) | 0x01 | T16 | 1500
0x02 | T17 | 6000
CRCR (0x0044) | 0x01 | T27 | 24000
0x02 | T36 | 1200
CGRS (0x001B) | 0x01 | T22 | 1500
0x02 | T23 | 30000
CGRR (0x001C) | 0x01 | Wait for CPC Response Timer | 1500
HGBS (0x0047) | 0x01 | T18 | 1500
0x02 | T19 | 30000
0x03 | T20 | 1500
0x04 | T21 | 30000
| 0x05 | White Book | 6000
MGBS (0x0045) | 0x01 | T18 | 1500
0x0 2 | T19 | 30000
0x03 | T20 | 1500
0x04 | T21 | 30000
| 0x05 | White Book | 6000

International Telecommunications Union (UN)
See Programmable Protocol Language.
See Integrated Services Digital Network User Part.
A programmable software component that uses PPL state machines that can be modified with the PPL Tool.