0x9042 Application Server

Used in:
NGA Configure message

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x9042
2, 3 | Length 0x0025
4-7 | Value[0-3] Traffic Mode 0x01- M3UA AS Mode Override
8-11 | Value[4-7] Routing Key Type 0x00 - DPC 0x01 - DPC SIO 0x02 - DPC SSN 0x03 - DPC CIC SIO 0x04 - DPC OPC 0x05 - DPC OPC CIC
12-15 | Value[8-11] Point Code Number
16-19 | Value[12-15] Network Appearance Number
20 | Value[16] Number of Ranges
21 | Value[17] Range OPC SIO SSN Low CIC
22 | Value[18] Number of ASPs
23 | Value[19] ASP ID
24 | Value[20] Number of routing contexts
25-28 | Value[21-24] Routing contexts Routing Context ID Signaling Gateway ID

See Application Server.
Destination Point Code
See Circuit Identification Codes.
A number that addresses a node in a SS7 network.
A device that translates calls between an IP network and another network, typically the PSTN.