Layer 4/Layer 5 Call Control PPL Information

Comp. ID | Comp. Name | AIBs for PPL Messages
--- | --- | ---
PPL Assign | PPL Audit Config | PPL Audit Query | PPL Config | PPL Data Query | PPL Event Request | PPL Timer Config
0x0061 | CH - Channel Management | Channel (API: 0x0D)
0x0062 | CM - Call Management | Channel (Extended API: 0x0D)
0x0063 | PC - Physical Connection | Channel (Extended API: 0x0D) | N/A | Channel (Extended API: 0x0D)
0x0064 | RTR - Router | N/A | Router (0x29) | N/A | Router (0x29)
0x0086 | MCC Group | Router (0x29) | Router (0x29)
0x0087 | MCC Channel | Router (0x29) | Router (0x29)

See Programmable Protocol Language.
A condition that, when met, drives a state machine from one state to another. A condition that drives a Component out of its current state by invoking an associated primitive.