ISUP CPC PPL Timers (ITU)

Timer ID | Timer | Default Value (10ms)
--- | --- | ---
0x01 | T8 | 1500
0x02 | T5 | 36000
0x03 | T1 | 1500
0x04 | T7 | 2000
0x05 | T9 | 18000
0x06 | T33 | 1500
0x07 | T39 | 1200
0x08 | T6 | 3000
0x09 | T35 | 1500
0x0A | T2 | 18000
0x0B | T4:UPT re-try timer (only for ITU) | 36000
0x0C | T3 for OLM message | 12000
0x0D | Tres for Circuit Reservation ACK | 18000
0x0E | Tdrs for DRS message | 18000
0x10 | Host Timeout Timer | 6000 - Disables feature To enable, configure to a value less than T7 (20sec)

Digital communications link - voice, data, and video at a 1.544 Mbps rate (24 64 Kbps channels)
International Telecommunications Union (UN)
Digital communications link - 44.378 Mbps rate
Positive acknowledgment to a message
A computer, attached to the Excel platform through an RS-232 or Ethernet link, from which you run the telecommunications application that controls the Excel platform.