L3P CIC Config Bytes with Offset Values (ITU)

Config Byte Block 3 is used for the config byte range of 400-600, where the offset table resides.

Index | Message | Config Byte | Value
--- | --- | --- | ---
1 | Misc. Info | 0x65 | 1 (Offset Block No.)
|  | 0x66 | 0x01 (Offset Range: 0x01-0x0E)
2 | ACM | 0x67 | 1 (Offset Block No.)
|  | 0x68 | 0x3C (Offset Range: 0x3C-0x42)
3 | ANM | 0x69 | 1 (Offset Block No.)
|  | 0x6A | 0x46 (Offset Range: 0x46-0x48)
4 | CPG | 0x6B | 1 (Offset Block No.)
|  | 0x6C | 0x4B (Offset Range: 0x4B-0x50)
5 | CON | 0x6D | 1 (Offset Block No.)
|  | 0x6E | 0x55 (Offset Range: 0x55-0x5B)
6 | REL | 0x6F | 1 (Offset Block No.)
|  | 0x70 | 0x5F (Offset Range: 0x5F-0x65)
7 | BLS | 0x71 | 1 (Offset Block No.)
|  | 0x72 | 0x6E (Offset Range: 0x6E-0x70)
8 | UBL | 0x73 | 1 (Offset Block No.)
|  | 0x74 | 0x73 (Offset Range: 0x73-0x75)
9 | IAM | 0x75 | 1 (Offset Block No.)
|  | 0x76 | 0x82 (Offset Range: 0x82-0x90)
10 | CQM | 0x77 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x78 | 0x01 (Offset Range: 0x01-0x05)
11 | FAR | 0x79 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x7A | 0x0B (Offset Range: 0X0B-0X10)
12 | FAA | 0x7B | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x7C | 0x11 (Offset Range: 0x11-0X16)
13 | FRJ | 0x7D | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x7E | 0x17 (Offset Range: 0x17-0x20)
14 | FAC | 0x7F | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x80 | 0x21 (Offset Range: 0x21-0x23)
15 | USR | 0x81 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x82 | 0x24 (Offset Range: 0x24--0x2A)
16 | NRM | 0x83 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x84 | 0x2C (Offset Range: 0x2C-0x31)
17 | PAM | 0x85 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x86 | 0x32 (Offset Range: 0x32-0x34)
18 | IDR | 0x87 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x88 | 0x35 (Offset Range: 0x35-0x37)
19 | IRS | 0x89 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x8A | 0x38 (Offset Range: 0x38-0x3A)
20 | INR | 0x8B | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x8C | 0x3B (Offset Range: 0x3B-0x41)
21 | INF | 0x8D | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x8E | 0x42 (Offset Range: 0x42-0x48)
22 | CRG | 0x8F | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x90 | 0x49 (Offset Range: 0x49-0x4B)
23 | SAM | 0x91 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x92 | 0x4C (Offset Range: 0x4C-0x52)
24 | SUS | 0x93 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x94 | 0x55 (Offset Range: 0x55-0x5A)
25 | RES | 0x95 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x96 | 0x5C (Offset Range: 0x5C-0x61)
26 | UPT | 0x97 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x98 | 0x02 (Offset Range: 0x64-0x6A)
27 | CCL | 0x99 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x9A | 0x02 (Offset Range: 0x6E-0x74)
28 | OPR | 0x9B | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x9C | 0x02 (Offset Range: 0x78-0x7E)
29 | FOT | 0x9D | 3 (Offset Block No.)
|  | 0x9E | 0x02 (Offset Range: 0x82-0x84)
30 | DRS | 0x9F | 3 (Offset Block No.)
|  | 0xA0 | 0x02 (Offset Range: 0x8C-0x8E)
31 | MPM | 0xA1 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0xA2 | 0x02 (Offset Range: 0x96-0x9C)
32 | CMR | 0xA3 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0xA4 | 0x02 (Offset Range: 0x46-0x4B)
33 | CMC | 0xA5 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0xA6 | 0x02 (Offset Range: 0x50-0x55)
34 | CMRJ | 0xA7 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0xA8 | 0x02 (Offset Range: 0x5A-0x5F)
35 | COT | 0xA9 | 3 (Offset Block No.)
|  | 0xAA | 0x02 (Offset Range: 0x3C-0x3E)
36 | LOP | 0xAB | 3 (Offset Block No.)
|  | 0xAC | 0x02 (Offset Range: 0xAA-0xAC)
37 | SGM | 0xAF | 3 (Offset Block No.)
|  | 0xB0 | 0x02 (Offset Range: 0xB4-0xB6)
| : | : | ---
| : | --- | ---
| Undefined Message | 0xC7 | Offset Block N
| --- | 0xC8 | ---

: