You are here: CSP Developer’s Guide: Overview > 8 DSP Series 2 Cards Product Description > Default DSP Function Type Configuration

Default DSP Function Type Configuration

Table 8-3 Default Function Configuration

Module Number | DSP Number | Rcv 0 | Txmt 0 | Rcv 1 | Txmt 1
--- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | 0 | DTMF µ-law (0x01) | Universal µ-law (0x30) | DTMF µ-law (0x01) | Universal µ-law (0x30)
0 | 1 | DTMF µ-law (0x01) | Universal µ-law (0x30) | DTMF µ-law (0x01) | Universal µ-law (0x30)
0 | 2 | CPA µ-law (0x08) | Universal µ-law (0x30) | CPA µ-law (0x08) | Universal µ-law (0x30)
0 | 3 | File Record/Playback (0x1D) | Not allowed (0x00) | File Record/Playback (0x1D) | Not allowed (0x00)
1 | 0 | DTMF µ-law (0x01) | Universal µ-law (0x30) | DTMF µ-law (0x01) | Universal µ-law (0x30)
1 | 1 | DTMF µ-law (0x01) | Universal µ-law (0x30) | DTMF µ-law (0x01) | Universal µ-law (0x30)
1 | 2 | MFR1 µ-law (0x02) | Universal µ-law (0x30) | MFR1 µ-law (0x02) | Universal µ-law (0x30)
1 | 3 | MFR1 µ-law (0x02) | Universal µ-law (0x30) | MFR1 µ-law (0x02) | Universal µ-law (0x30)

Digital Signal Processor