0x0643 T.30 Control Parameter Transmit Level

Use this TLV in the Generic Card Configure (0x0122) and Resource Connect (0x0127) messages to set the T.30 Control Parameter Transmit Level.

Byte | Description
0, 1 | Tag: 0x0643 T.30 Control Parameter Transmit Level
2, 3 | Length: 0x0002
4, 5 | Value[0,1]: Transmission Level in tenths of dbm -400 to 0dbm. Min -400 (0xFE70) Max 0 Default -135 (0xFF79)

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.