0x066D Fax Configuration Query Type

Use this TLV in the Generic Card Query message with the Object Type of DSP 2 Fax Query.

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x066D Fax Configuration Query Type
2, 3 | Length 0x0002
4, 5 | Value[0, 1] Query Type 0x0001 - T.30 control parameters 0x0002 - Receive parameters 0x0004 - Transmit parameters

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.
Digital Signal Processor