0x0267 Use SIP Invite T1 Timer

Use this TLV to specify the T1 timer value for an INVITE request in milliseconds. The default value is 0x1F4 (500 milliseconds).

Used in:
VoIP Protocol Configure message
VoIP Protocol Query message

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x0267
2, 3 | Length 0x0004
4-7 | Value[0-3] T1 Timer (4 bytes)

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.
Digital communications link - voice, data, and video at a 1.544 Mbps rate (24 64 Kbps channels)
Voice over Internet Protocol. The delivery of voice information in digital form in discrete packets rather than in the traditional circuit-committed protocols of the public-switched telephone network (PSTN).