ISUP PPL Timers for Other PPL Components (ANSI)

The table below shows lists the ANSI PPL Timer values for ISUP PPL components not previously described.

PPL Component | Timer ID | Timer | Default Value (10ms)
--- | --- | --- | ---
BLS (0x0016) | 0x01 | T12 | 1500
0x02 | T13 | 6000
0x03 | T14 | 1500
0x04 | T15 | 2000
CRI (0x0015) | 0x01 | TCCR,r | 2000
0x02 | T27 | 18000
0x03 | T34 | 1500
CRS (0x0018) | 0x01 | T16 | 1500
0x02 | T17 | 6000
CGRS (0x001B) | 0x01 | T22 | 1500
0x02 | T23 | 6000
CGRR (0x001C) | 0x01 | Wait for CPC Response Timer | 1500
GBUS (0x001D) | 0x01 | T18 | 1500
0x02 | T19 | 6000
0x03 | T20 | 1500
0x04 | T21 | 6000

American National Standards Institute. ANSI administers and coordinates the U.S. voluntary standardization and conformity assessment system for the
telecommunications industry. More details on these standards may be
viewed at www.ansi.org.
See Programmable Protocol Language.
See Integrated Services Digital Network User Part.
A programmable software component that uses PPL state machines that can be modified with the PPL Tool.