0x0102 RTP Silence Suppression

The RTP Silence Suppression TLV block enables and disables silence suppression. (Do not send to an active call that is in fax/modem mode.)

Used in:
0x1E and 0x001E Generic PPL ICBs in:
Resource Attribute Query message
Resource Attribute Configure message

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x0102 RTP Silence Suppression
2, 3 | Length 0x0001
4 | Value[0] 0x00 Disable (Default) 0x01 Enable

Real-Time Transport Protocol. Supports transport of real-time data like interactive voice and video over packet-switched networks.
Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.
See Programmable Protocol Language.