0x0270 SIP Tunnel Type

For all outgoing messages, this TLV enables and disables the use of tunneled data and specifies the tunneled data type.

Used in:
VoIP Protocol Configure message
VoIP Protocol Query message

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x0270
2, 3 | Length 0x0002
4-6 | Value[0-2] 0x0001 No tunneling (Default) 0x0002 CSP UPDF Tunneling 0x0004 Customize MIME Body

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.
Voice over Internet Protocol. The delivery of voice information in digital form in discrete packets rather than in the traditional circuit-committed protocols of the public-switched telephone network (PSTN).
See Universal Protocol Data Format.