ISUP CRO Configuration Bytes (ANSI)

Bytes 1–5 define the format of the COT message. These should not be changed.

Byte | Description | Value
--- | --- | ---
0x01 | Information Length | 0x04
0x02 | Message ID | 0x05 (COT)
0x03 | Parameter Count | 0x01
0x04 | Parameter 1 ID | 0x10 (Continuity Indicators)
0x05 | Parameter 1 Data Length | 0x00
0x06–0x09 | Not Used |
0x0A | Continuity Recheck | 0x00=Enables unlimited repeated continuity checks 0x01= Limits the repeated continuity checks to n+2 times where n is the value of config byte 0x0B. (default)
0x0B | Number of times to recheck | 2 (default)
0x14 | Total data length of release message | 0x06
0x15 | Release message type | 0x0C
0x16 | Parameter count | 0x01
0x17 | Parameter Type | 0x12
0x18 | Parameter Data Length | 0x02
0x19 | Data[0] | 0x80
0x1A | Data[1] | 0xA9