0x10 Cadence Ringing Extended
(Type A - Digits and Characters Present)

Data[0] Type 0x10
Data[1] Length
Data[2] Cadence Ringing Type
Data[3] Month (binary)
Data[4] Day (binary)

Data[5] Hour (binary)

Data[6] Minute (binary)
Data[7] CLIP CLI Parameter Type 0x02
Data[8] CNIP CNI Parameter Type 0x07
Data[9] Number of Digits in Calling Party

Data[10] Calling Party Digit 1 (ASCII)

Data[11] Calling Party Digit 2 (ASCII)

: :
Data[N - 1] Calling Party Digit N
Data[N] Number of Characters in Calling Party

Data[N + 1] Character 1
Data[N + 2] Character 2
Data[N + M] Character M

Pattern of tones and silence, such as a busy signal.
American Standard Code for Information Interchange