0x01D2 Fax Payload Redundancy

Use this TLV to set the redundancy packet depth for Fax at configuration time only.

Used in:
0x1E Generic PPL ICB in:
Resource Attribute Query message
Resource Attribute Configure message

Byte | Description
0, 1 | Tag: 0x01D2 Fax Packet Depth
2, 3 | Length: 0x0001
4 | Value[0] ONE of the following: 0x00 No Redundancy (Default) 0x01 Redundancy Level 1 0x02 Redundancy Level 2 (VDAC-ONE card maximum) 0x03 Redundancy Level 3 (IP Network Interface Series 3 card only)

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.
See Programmable Protocol Language.
See Information Control Block.
Internet Protocol. Part of the TCP/IP family of protocols used to route messages and tracks the addresses of nodes.