0x0644 T.30 Control Parameter ECM Enabled

Use this TLV in the Generic Card Configure (0x0122) and Resource Connect (0x0127) messages to enable T.30 Control Parameter ECM.

Byte | Description
0, 1 | Tag: 0x0644 T.30 Control Parameter ECM Enable
2, 3 | Length: 0x0002
4, 5 | Value[0,1]: ECM 0x0000 - Disabled (Default) 0x0001 - Enabled

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.