0x9054 Modify Protocol

Used in:
NGA Configure message

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x9054
2,3 | Length 0x0011
4-7 | Value[0-3] Modify Option 0x00000000 - Add Route 0x00000001 - Remove Route
8 | Value[4] Number of Maps
9-12 | Value[6] Network Appearance
13-16 | Value [7] Standard 0x0000000 - ANSI 0x0000001 - ITU
17-20 | Value [8] Network Identity 0x00000000 - International 0x00000001 - National Number Priority 0x00000002 - National Priority 0x00000003 - Invalid Network

American National Standards Institute. ANSI administers and coordinates the U.S. voluntary standardization and conformity assessment system for the
telecommunications industry. More details on these standards may be
viewed at www.ansi.org.
International Telecommunications Union (UN)