0x0029 V5 Formatted IEs

Used in:
Channel Released with Data message
Request for Service with Address Data message
Route Control message
PPL Event Indication message

ICB Type | 0x03 (Extended Data)
ICB ID Data[1, 2] | 0x0029
Data Length Data[3, 4] | (MSB, LSB), (2 Bytes)
Data[5] | Number of IEs
Data[6] | V5 Formatted IE Type
Data[7] | V5 Formatted IE Length
Data[8] | V5 Formatted IE Data
: | :
Data[N-2] | V5 Formatted IE Type
Data[N-1] | V5 Formatted IE Length
Data[N] | V5 Formatted IE Data

See Programmable Protocol Language.
See Information Control Block.
Most Significant Bit
Least Significant Bit