0x0645 T.30 Control Parameter Local Session ID

Use this TLV in the Generic Card Configure (0x0122) and Resource Connect (0x0127) messages to set the T.30 Control Parameter Local Session ID.

Byte | Description
0, 1 | Tag: 0x0645 T.30 Control Parameter Local Session ID
2, 3 | Length: Variable (max. 20)
4-n | Value[0-n]: D to be used as the local ID for the session " " (Default)

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.