0x065B Transmit Resolution Type

Used in: Generic Card Configure (0x0122), Generic Card Query (0x0123), Resource Connect (0x0127), and Resource Query (0x012C) messages.

Byte | Description
0, 1 | Tag: 0x065B Transmit Resolution Type
2, 3 | Length: 0x0002
4, 5 | Value[0,1]: Resolutions to advertise in the DIS (Bit Mask) 0x0001 - RES 75 x75 0x0002 - RES 150 x150 0x0004 - RES 204 x98 0x0008 - RES 204 x196 0x0010 - RES 204 x391(default) 0x0020 - RES 408 x391 0x0040 - RES 200 x200 0x0080 - RES 300 x300 0x0100 - RES 400 x400 0x0200 - RES 600 x600