0x0619 PVD Parameters

Use this TLV in the Generic Card Configure message to set card-level parameters for Positive Voice Detection.

Byte | Description
0, 1 | Tag: 0x0619 - PVD Parameters
2, 3 | Length: 0x0006
4, 5 | Value[0, 1]: TIme Constant Min. = 10 (0x000A) Max. = 100 (0x0064) Default = 35 (0x0023)
6, 7 | Value[2, 3]: Maximum Noise LEvel (1db steps) Min. = -54 (0xFFCA) Max. = -10(0xFFF6) Default = -20 (0xFFEC)
8, 9 | Value[4, 5]: Noise Gating Sensitivity 0x0001 Low 0x0002 0x0003 Default 0x0004 0x0005 High

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.