0x904A Protocol Query

Used in:
NGA Configure Query message

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x904A
2, 3 | Length 0x0024
4,5 | Value[0,1] Maximum Application Service Provider
6,7 | Value[2,3] Maximum Application Server
8,9 | Value[4,5] Maximum Signaling Gateway Process
10,11 | Value[6,7] Maximum Signaling Gateway
12-15 | Value[8-11] Maximum Route Sets
16-19 | Value [12-15] Default Standard
20-23 | Value[16-19] Default Network identify
24,25 | Value[20,21] Maximum User Parts
26,27 | Value[22,23] Maximum Connections
28 | Value [24] Number of Maps
29-32 | Value [25-28] Network Appearance
33-36 | Value[29-32] Standard
37-40 | Value[33-36] Network Identity

A device that translates calls between an IP network and another network, typically the PSTN.