<<

rfc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
rfc2833
rights 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
rj
rme
robust
round 1 2 3 4 5
rtcp 1 2 3 4 5 6 7
rtcp_enable 1 2
rtcp_enable_rcv_skew_calc 1 2 3
rtcp_endpoint_parms
rtcp_rtcp_session_parms
rtcp_session_parms
rtcp_session_parms rtcpparms
rtcp_session_parms structure must be
rtcp_set_0_interval 1 2
rtcp_v6_endpoint_parms
rtcp_video_leads_audio 1 2 3
rtcp_video_skew 1 2 3
rtcpparms
rtcp parameters
rtd
rtp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
rtp_payload_map 1 2 3
rtp_payload_map payloadmap
rtpep
rtprtcp
rtprtcp_endpoint_addr 1 2 3 4
rtprtcp_endpoint_parms 1 2 3 4 5 6 7
rtprtcp_endpoint_parms rtprtcp
rtprtcp_v6_endpoint_addr 1 2 3 4
rtprtcp_v6_endpoint_parms 1 2 3 4 5
rtprtcp_v6_endpoint_parms rtprtcpv6
rtprtcpv6
rtpswitchingparms
rtptsfreq 1 2
rtpv6
rtp assembly frame quota
rtts 1 2
rtts_ctrl
rttscmd
runtime 1 2
rx
rxchannel
rxchoice
rxtimeslot
rxu
s 1 2
safe
safely
safety
sai
sale
same 1 2
sample 1 2
sand
saving 1 2
scanf
scheme
schemes
sdus 1 2
search
second 1 2 3 4 5 6 7
section 1 2
see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
sei
selected 1 2 3
selection
selective
semaphore 1 2
send 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
send_link
sender 1 2 3 4
sendvendoridindication
sent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
separated 1 2 3
september
sequence 1 2 3 4 5 6
serial
series 1 2
server 1 2
service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
services 1 2 3
session 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
session/ending
session_bw
session bandwidth
set_vid_tx_pid 1 2
setting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
setup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
set this to non
set up the mux dsp's in no_law so they won't compand
set up the voice processing dsp's in a_law
several

>>