<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="_j" last="0x4c0200"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="0x4c0300" last="400"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="40000000" last="addr"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="addres" last="bdet_fcmpl"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="be" last="collateral"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="collection" last="def0"/>
<chunkinfo url="whfwdata6.xml" first="default" last="email"/>
<chunkinfo url="whfwdata7.xml" first="ena" last="function"/>
<chunkinfo url="whfwdata8.xml" first="functional" last="interchangeabl"/>
<chunkinfo url="whfwdata9.xml" first="interfac" last="manual"/>
<chunkinfo url="whfwdata10.xml" first="manufacturer" last="num_channel"/>
<chunkinfo url="whfwdata11.xml" first="numb" last="possibiliti"/>
<chunkinfo url="whfwdata12.xml" first="possibl" last="resdef"/>
<chunkinfo url="whfwdata13.xml" first="reserv" last="slotnum"/>
<chunkinfo url="whfwdata14.xml" first="slow" last="tfiletyp"/>
<chunkinfo url="whfwdata15.xml" first="them" last="whenev"/>
<chunkinfo url="whfwdata16.xml" first="wheth" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="121" url="whftdata0.xml" />
<tchunkinfo first="122" last="228" url="whftdata1.xml" />

</fts>
