<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="_j" last="0x4c0200"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="0x4c0300" last="3f"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="4" last="addition"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="additional" last="bas"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="basi" last="clos"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="cmd" last="databas"/>
<chunkinfo url="whfwdata6.xml" first="datagram" last="dynamic"/>
<chunkinfo url="whfwdata7.xml" first="dynamicrecordbuffer" last="flexibility"/>
<chunkinfo url="whfwdata8.xml" first="flexibl" last="inform"/>
<chunkinfo url="whfwdata9.xml" first="information" last="localtimeslot"/>
<chunkinfo url="whfwdata10.xml" first="locat" last="networkinterfac"/>
<chunkinfo url="whfwdata11.xml" first="nev" last="physical"/>
<chunkinfo url="whfwdata12.xml" first="pin" last="reduc"/>
<chunkinfo url="whfwdata13.xml" first="redundancy" last="sequential"/>
<chunkinfo url="whfwdata14.xml" first="seri" last="swidef"/>
<chunkinfo url="whfwdata15.xml" first="swigetlocaltimeslotinfo" last="usa"/>
<chunkinfo url="whfwdata16.xml" first="usabl" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="121" url="whftdata0.xml" />
<tchunkinfo first="122" last="227" url="whftdata1.xml" />

</fts>
