<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="must"> 3,5,7,8,10,13,18,25,40,44,45,53,54,56,57,64,67, </key>
<key name="my"> 8,29,46, </key>
<key name="myprintf"> 24, </key>
<key name="mysip"> 42, </key>
<key name="n"> 8,21,22,23,24,25,44,46,47, </key>
<key name="n20"> 41, </key>
<key name="nam"> 7,10,18,20,23,24,26,34,35,38,39,40,41,42,43,44,46,50,54,63, </key>
<key name="national"> 41, </key>
<key name="natural"> 39,66,72, </key>
<key name="naturalacces"> 5,9,10,16,38,39,40,41,48,71,55,58,59,66,72, </key>
<key name="naturalcallcontrol"> 5,12,40,41,48,66,72, </key>
<key name="naturalconferenc"> 41,66, </key>
<key name="naturalfax"> 41,66, </key>
<key name="navigation"> 70, </key>
<key name="ncc"> 1,5,6,7,9,12,13,14,16,38,39,40,44,45,48,49,50,52,53,55,57,58,59,60,61,63,67,69,72, </key>
<key name="ncc_call_statu"> 13, </key>
<key name="ncc_callhd"> 0,1,2,3,4,11,13,14,44,45,51,56,67, </key>
<key name="ncc_callstate_connect"> 67, </key>
<key name="ncc_cap_accept_call"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_acknowledge_call"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_caller_id"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_disconnect_in_any_stat"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_extended_call_statu"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_register_us"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_send_line_messag"> 6, </key>
<key name="ncc_dis_signal"> 67, </key>
<key name="ncc_dis_transf"> 67, </key>
<key name="ncc_protocol_event"> 63, </key>
<key name="ncc_reject_play_busy"> 40,51, </key>
<key name="ncc_reject_play_reord"> 40,51, </key>
<key name="ncc_reject_play_rington"> 40,51, </key>
<key name="ncc_reject_user_audio"> 40,51, </key>
<key name="ncc_report_capability"> 39, </key>
<key name="ncc_sip_addres"> 14, </key>
<key name="ncc_sip_ext_call_statu"> 14, </key>
<key name="ncc_sip_info"> 0,4,50,52,53,61,67, </key>
<key name="ncc_sip_info_add_data"> 44,61,64, </key>
<key name="ncc_sip_info_add_num"> 0,4,44,50,53,61, </key>
<key name="ncc_sip_info_add_str"> 0,4,44,50,52,53,61,67, </key>
<key name="ncc_sip_info_init"> 0,4,50,52,53,61,67, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_bad_handl"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_context_error"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_illegal_valu"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_initialization_fail"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_contact_addres"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_from_addres"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_from_host"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_registrar_addres"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_to_addres"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_to_host"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_place_call"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_place_call_init"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_refer_fail"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_registration_fail"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_send_msg_error"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_subscription_fail"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_syntax_error"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_transfer_fail"> 60, </key>
<key name="ncc_sip_sdp"> 14, </key>
<key name="ncc_sip_str"> 14, </key>
<key name="ncc_start_parm"> 48, </key>
<key name="ncc_transfer_alert"> 67, </key>
<key name="ncc_transfer_connect"> 67, </key>
<key name="ncc_transfer_proceed"> 67, </key>
<key name="nccacceptcall"> 0,9,39,40,57, </key>
<key name="nccacknowledgecall"> 2,6,7,9,40,57, </key>
<key name="nccanswercall"> 0,4,9,39,40,57, </key>
<key name="nccautomatictransf"> 9,40,57,63,67, </key>
<key name="ncccallmessag"> 57, </key>
<key name="nccdisconnectcall"> 9,11,40,57, </key>
<key name="ncceven_protocol_event"> 49, </key>
<key name="nccevn_"> 39,48, </key>
<key name="nccevn_accepting_call"> 15,39, </key>
<key name="nccevn_answering_call"> 15,39, </key>
<key name="nccevn_call_connect"> 15,39,42, </key>
<key name="nccevn_call_disconnect"> 15,39,42,49, </key>
<key name="nccevn_call_held"> 39, </key>
<key name="nccevn_call_proceed"> 39,42, </key>
<key name="nccevn_call_releas"> 15,39,42, </key>
<key name="nccevn_call_retriev"> 39, </key>
<key name="nccevn_capability_indication"> 39,53, </key>
<key name="nccevn_capability_respons"> 39, </key>
<key name="nccevn_incoming_call"> 15,39,49, </key>
<key name="nccevn_placing_call"> 39,42, </key>
<key name="nccevn_prack_confirmation"> 39, </key>
<key name="nccevn_prack_indication"> 3,39, </key>
<key name="nccevn_protocol_error"> 39, </key>
<key name="nccevn_protocol_event"> 7,39,40,49, </key>
<key name="nccevn_register_us"> 39,42, </key>
<key name="nccevn_rejecting_call"> 39, </key>
<key name="nccevn_remote_alert"> 39,42, </key>
<key name="nccevn_seizur"> 39, </key>
<key name="nccevn_seizure_detect"> 0,1,2,3,4,11,13,14,15,45,51,67, </key>
<key name="nccevn_start_protocol_don"> 39,42, </key>
<key name="nccevn_stop_protocol_don"> 39, </key>
<key name="nccgetcallstatu"> 9,13,40, </key>
<key name="nccgetextendedcallstatu"> 14,40, </key>
<key name="nccgetlinestatu"> 9, </key>
<key name="ncchandletransferrequest"> 1,40,57, </key>
<key name="nccholdcall"> 9,40,45,57, </key>
<key name="nccplacecall"> 1,2,9,10,11,13,14,39,40,42,44,45,56,57,61,67, </key>
<key name="nccquerycapability"> 6,9,40, </key>
<key name="nccregisterus"> 9,10,40,50, </key>
<key name="nccrejectcall"> 9,39,40,51,57, </key>
<key name="nccreleasecall"> 9,10,15,39,40,42, </key>
<key name="nccretrievecall"> 9,40,45,57, </key>
<key name="nccsendcallmessag"> 40,57, </key>
<key name="nccsendcapabilityquery"> 9,40,52,57, </key>
<key name="nccsendcapabilityrespons"> 9,40,53,57,63, </key>
<key name="nccsendprack"> 3,7,9,40,56,57, </key>
<key name="nccsendprackrespons"> 3,7,9,40,57, </key>
<key name="nccsip"> 7,54, </key>
<key name="nccstartprotocol"> 5,9,39,40, </key>
<key name="nccstopprotocol"> 9,39,40, </key>
<key name="ncctransfercall"> 7,9,40,57,60,67, </key>
<key name="nccxsip"> 38,60,61, </key>
<key name="necessary"> 41,44,68, </key>
<key name="need"> 59, </key>
<key name="net"> 9, </key>
<key name="netscap"> 70, </key>
<key name="nettyp"> 19,24, </key>
<key name="network"> 10,19,41,44,58,59,63,65, </key>
<key name="networktyp"> 10, </key>
<key name="new"> 15,24,41,66, </key>
<key name="next"> 20,21,22,23,24, </key>
<key name="nm"> 0,4,17,38,41,44,54,66, </key>
<key name="nmsapi"> 0,1,2,3,4,11,13,14,45,50,51,53,56,67, </key>
<key name="nmssip"> 2,7,12,38,54,56, </key>
<key name="noctxtrejectcaus"> 7, </key>
<key name="nomedia"> 10, </key>
<key name="nor"> 41, </key>
<key name="normal"> 2,25, </key>
<key name="not"> 7,8,10,20,40,43,71,54,57,66, </key>
<key name="notation"> 68, </key>
<key name="notic"> 41,72, </key>
<key name="notify"> 53, </key>
<key name="now"> 66, </key>
<key name="nring"> 4, </key>
<key name="nuclear"> 41, </key>
<key name="null"> 0,1,2,3,11,25,39,44,45,51,52,53,56,67, </key>
<key name="num_ring"> 4, </key>
<key name="numb"> 5,7,10,16,22,44,61,62,63, </key>
<key name="number"> 10,12,62, </key>
<key name="numeric"> 62, </key>
<key name="numerou"> 61, </key>
<key name="numoutboundon"> 7, </key>
<key name="o"> 8,18,19,34,35,43,44, </key>
<key name="oam"> 7,10,16,17,54,66, </key>
<key name="object"> 39, </key>
<key name="objhd"> 39, </key>
<key name="obtain"> 8,56,70, </key>
<key name="oc"> 9, </key>
<key name="occur"> 25,39,41,48,49,60, </key>
<key name="octob"> 71, </key>
<key name="odd"> 10, </key>
<key name="of"> 43,57, </key>
<key name="offering"> 71, </key>
<key name="offset"> 14, </key>
<key name="ohm"> 66, </key>
<key name="ok"> 2,3,7,15,39,40,42, </key>
<key name="omission"> 41, </key>
<key name="omit"> 50, </key>
<key name="on"> 8,9,16,24,30,40,41,49,53,54,65,70, </key>
<key name="onc"> 2,32, </key>
<key name="op"> 9,10,16,42, </key>
<key name="open"> 9,10,41,42,44,50,52,53, </key>
<key name="operat"> 38,39,40,54,55,59, </key>
<key name="operation"> 58,60, </key>
<key name="operator"> 7,70, </key>
<key name="opt"> 17,54, </key>
<key name="option"> 7,16,17,39,40,52,53,54,57,63, </key>
<key name="optional"> 5,8,10,16,18,19,20,21,22,23,24,33,44,50,52,53, </key>
<key name="organiz"> 7,59, </key>
<key name="origin"> 10,18,19,24,27,28,34,35,44,46,63, </key>
<key name="original"> 39, </key>
<key name="originator"> 43, </key>
<key name="os"> 7, </key>
<key name="other"> 41, </key>
<key name="otherwis"> 39,40,41, </key>
<key name="out"> 42, </key>
<key name="outbound"> 7,39,40,42,44,58, </key>
<key name="outdata"> 25, </key>
<key name="outgo"> 5,7,10,39, </key>
<key name="outproxy"> 7, </key>
<key name="output"> 7,8,15,17,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,42,46,47, </key>
<key name="outsiz"> 25, </key>
<key name="overrid"> 2,7,16,40, </key>
<key name="overview"> 43,59,65, </key>
<key name="own"> 41,43, </key>
<key name="owner"> 41, </key>
<key name="owner1"> 44, </key>
<key name="owner2"> 44, </key>
<key name="p"> 8,9,16,42,43, </key>
<key name="packag"> 65, </key>
<key name="packet"> 65, </key>
<key name="packetmedia"> 41, </key>
<key name="pag"> 41, </key>
<key name="panel"> 66, </key>
<key name="param"> 33, </key>
<key name="paramet"> 7,10,16,17,20,23,24,33,39,46,48,53,56,67, </key>
<key name="parameter"> 7,9,10,16,40,49,52,53,54,56,59, </key>
<key name="parm"> 7, </key>
<key name="part"> 41,43,66, </key>

</ftswdata>  
