<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="mvip"> 45,91,127,132, </key>
<key name="mvip95_local_bu"> 132, </key>
<key name="n"> 43,127,132, </key>
<key name="n20"> 106, </key>
<key name="nacd"> 141, </key>
<key name="nam"> 1,18,39,46,49,50,42,43,89,91,93,99,102,106,107,108,113,114,115,132, </key>
<key name="national"> 23,106, </key>
<key name="natural"> 113,141,135, </key>
<key name="naturalacces"> 3,15,20,21,30,37,38,39,45,51,52,53,54,55,92,93,95,96,97,99,101,102,103,104,105,106,112,113,141,127,132,135,137,142, </key>
<key name="naturalcallcontrol"> 106,135,142, </key>
<key name="naturalconferenc"> 106,135, </key>
<key name="naturalfax"> 106,135, </key>
<key name="navigation"> 140, </key>
<key name="ncc"> 0,1,2,3,5,9,13,15,16,18,30,31,34,36,37,39,41,44,45,46,47,48,49,50,42,43,53,54,58,62,66,69,64,68,72,74,77,80,81,82,83,85,86,91,92,93,94,97,100,101,102,103,105,24,107,108,111,112,113,114,119,120,123,124,125,126,130,131,132,136,137,139,142, </key>
<key name="ncc_accept_play_r"> 0,51,56, </key>
<key name="ncc_accept_play_silent"> 0,51,56, </key>
<key name="ncc_accept_user_audio"> 0,51,56, </key>
<key name="ncc_adi_cas_parm"> 53,93, </key>
<key name="ncc_adi_placecall_parm"> 53,93, </key>
<key name="ncc_answer_modem"> 83, </key>
<key name="ncc_answer_signal"> 83, </key>
<key name="ncc_answer_voic"> 83, </key>
<key name="ncc_billingset_default"> 59,101, </key>
<key name="ncc_billingset_fre"> 59,101, </key>
<key name="ncc_block_capability_error"> 60, </key>
<key name="ncc_block_out_of_sequenc"> 60, </key>
<key name="ncc_block_out_of_servic"> 5,54,68, </key>
<key name="ncc_block_rejectall"> 5,54,68, </key>
<key name="ncc_block_timeout"> 60, </key>
<key name="ncc_call_inbound"> 89, </key>
<key name="ncc_call_outbound"> 89, </key>
<key name="ncc_call_statu"> 17,18,63,67,69,89,92,117,124, </key>
<key name="ncc_call_status_callingaddr"> 18,69,89, </key>
<key name="ncc_callhd"> 51,52,53,55,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,101,104, </key>
<key name="ncc_callstate_accept"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_answer"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_connect"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_disconnect"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_incom"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_invalid"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_outbound_initiat"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_plac"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_proceed"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_receiving_digit"> 89,113, </key>
<key name="ncc_callstate_reject"> 89, </key>
<key name="ncc_callstate_seizur"> 89, </key>
<key name="ncc_cap_accept_call"> 13,49,50,51,56,117, </key>
<key name="ncc_cap_automatic_transf"> 49,50,53,117, </key>
<key name="ncc_cap_caller_id"> 117, </key>
<key name="ncc_cap_disconnect_in_"> 13, </key>
<key name="ncc_cap_disconnect_in_any_stat"> 16,49,55,62,117, </key>
<key name="ncc_cap_extended_call_statu"> 49,50,90,117, </key>
<key name="ncc_cap_hold_call"> 30,49,50,63,67,73,92,97,117, </key>
<key name="ncc_cap_hold_in_any_stat"> 30,47,48,49,50,63,92,97,117, </key>
<key name="ncc_cap_media_in_setup"> 51,95,117, </key>
<key name="ncc_cap_overlapped_send"> 49,50,93,99,111,117, </key>
<key name="ncc_cap_retrieve_call"> 84, </key>
<key name="ncc_cap_send_call_messag"> 49,50,98,117,130, </key>
<key name="ncc_cap_send_line_messag"> 50,100,117,130, </key>
<key name="ncc_cap_set_bil"> 49,50,59,101,117,128, </key>
<key name="ncc_cap_supervised_transf"> 49,50,104,117, </key>
<key name="ncc_cap_twochannel_transf"> 49,50,104,117, </key>
<key name="ncc_con_answer"> 61, </key>
<key name="ncc_con_c"> 61, </key>
<key name="ncc_con_dialtone_detect"> 61, </key>
<key name="ncc_con_on_call_proceed"> 136, </key>
<key name="ncc_con_proceed"> 61, </key>
<key name="ncc_con_ring_begin"> 61, </key>
<key name="ncc_con_ring_quit"> 61, </key>
<key name="ncc_con_signal"> 61, </key>
<key name="ncc_con_sit_detect"> 61, </key>
<key name="ncc_con_timeout"> 61, </key>
<key name="ncc_con_voice_begin"> 61, </key>
<key name="ncc_con_voice_end"> 61, </key>
<key name="ncc_con_voice_extend"> 61, </key>
<key name="ncc_con_voice_long"> 61, </key>
<key name="ncc_con_voice_medium"> 61, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_425"> 42, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_busy"> 42, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_c"> 42, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_nu"> 42, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_sit"> 42, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_sitext"> 42, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_tdd"> 42, </key>
<key name="ncc_dbg_xxx"> 79, </key>
<key name="ncc_dis_busy"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_c"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_cleardown_ton"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_congestion"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_dial_failur"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_dialton"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_glar"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_host_timeout"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_incoming_fault"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_no_acknowledgement"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_no_cs_resourc"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_no_dialton"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_no_loop_current"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_protocol_error"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_reject_request"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_remote_abandon"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_remote_noansw"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_ring_begin"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_ring_quit"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_signal"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_signal_unknown"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_sit_detect"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_timeout"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_transf"> 53,62,137, </key>
<key name="ncc_dis_unassigned_numb"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_voice_begin"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_voice_end"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_voice_extend"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_voice_long"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_voice_medium"> 62, </key>
<key name="ncc_dis_xxx"> 53,67,137, </key>
<key name="ncc_line_statu"> 18,91, </key>
<key name="ncc_linestate_activ"> 91, </key>
<key name="ncc_linestate_block"> 91, </key>
<key name="ncc_linestate_idl"> 91, </key>
<key name="ncc_linestate_out_of_servic"> 91, </key>
<key name="ncc_linestate_uninitializ"> 91, </key>
<key name="ncc_max_calling_nam"> 89, </key>
<key name="ncc_max_digit"> 89,93, </key>
<key name="ncc_max_pnam"> 91, </key>
<key name="ncc_out_of_service_digit_timeout"> 76, </key>
<key name="ncc_out_of_service_line_fault"> 76, </key>
<key name="ncc_out_of_service_no_digit"> 76, </key>
<key name="ncc_out_of_service_no_loop_current"> 76, </key>
<key name="ncc_out_of_service_perm_signal"> 76, </key>
<key name="ncc_out_of_service_remote_block"> 76, </key>
<key name="ncc_out_of_service_wink_stuck"> 76, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_accept_call"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_answer_call"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_automatic_transf"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_block_cal"> 91, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_disconnect_call"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_hold_call"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_place_call"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_reject_call"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_release_call"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_retrieve_call"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_set_bil"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_start_protocol"> 91, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_stop_protocol"> 91, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_transfer_call"> 89, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_unblock_cal"> 91, </key>
<key name="ncc_placecall_parm"> 136, </key>
<key name="ncc_prot_cap"> 94, </key>
<key name="ncc_proterr_bad_callerid"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_capability_error"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_command_out_of_sequenc"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_digit_timeout"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_event_out_of_sequenc"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_extra_digit"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_false_seizur"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_invalid_digit"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_no_cs_resourc"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_premature_answ"> 78, </key>
<key name="ncc_proterr_tct_fail"> 78,104,137, </key>
<key name="ncc_proterr_timeout"> 78, </key>
<key name="ncc_reject_host_timeout"> 81, </key>
<key name="ncc_reject_play_busy"> 81,95,125, </key>
<key name="ncc_reject_play_reord"> 81,95,125, </key>
<key name="ncc_reject_play_rington"> 81,95,125, </key>
<key name="ncc_reject_user_audio"> 81,95,125, </key>
<key name="ncc_released_error"> 66, </key>
<key name="ncc_released_glar"> 16,66,93,115, </key>
<key name="ncc_report_alert"> 41,46,48,82,93,111, </key>
<key name="ncc_report_answer"> 41,46,48,83,93,111, </key>
<key name="ncc_report_bil"> 46,48,58,123, </key>
<key name="ncc_report_callid"> 46,48,64,137, </key>
<key name="ncc_report_statusinfo"> 18,46,48,69,72, </key>
<key name="ncc_start_parm"> 102,124, </key>
<key name="ncc_transfer_alert"> 137, </key>
<key name="ncc_transfer_connect"> 137, </key>
<key name="ncc_transfer_proceed"> 137, </key>
<key name="ncc_unblock_capability_error"> 88, </key>
<key name="ncc_unblock_out_of_sequenc"> 88, </key>
<key name="ncc_unblock_timeout"> 88, </key>
<key name="ncc_x"> 62, </key>
<key name="ncc_x_adi_placecall_parm"> 16,131, </key>
<key name="nccacceptcall"> 0,13,31,33,49,50,51,52,56,95,113,114,117,124,130, </key>
<key name="nccadi"> 93, </key>
<key name="nccanswercall"> 0,2,13,31,33,49,50,51,52,57,61,95,113,124,130,136, </key>
<key name="nccapi"> 37, </key>
<key name="nccautomatictransf"> 11,16,49,50,53,62,63,67,104,117,122,127,130,137, </key>
<key name="nccblockcal"> 5,8,36,50,54,60,68,105,130, </key>

</ftswdata>  
