<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="adi_cc_allmedia"> 48, </key>
<key name="adi_cc_autodtmf"> 48, </key>
<key name="adi_cc_autoecho"> 48, </key>
<key name="adi_cc_resvclrdwn"> 48, </key>
<key name="adi_cc_resvdtmf"> 48, </key>
<key name="adi_cc_resvsilenc"> 48, </key>
<key name="adi_cc_state_connect"> 60,74, </key>
<key name="adi_cc_state_idl"> 64, </key>
<key name="adi_cleardown_parm"> 48, </key>
<key name="adi_collect_parm"> 1,15,77, </key>
<key name="adi_collect_parmid"> 15,18,31, </key>
<key name="adi_collect_quiet"> 1, </key>
<key name="adi_context_info"> 22,52, </key>
<key name="adi_cp_voice_begin"> 41,118, </key>
<key name="adi_cp_voice_end"> 41,118, </key>
<key name="adi_cp_voice_extend"> 41,118, </key>
<key name="adi_cp_voice_long"> 41,118, </key>
<key name="adi_cp_voice_medium"> 41,118, </key>
<key name="adi_cp_voice_xxx"> 88, </key>
<key name="adi_cpmsk_precise_425"> 0, </key>
<key name="adi_cpmsk_precise_busy"> 0, </key>
<key name="adi_cpmsk_precise_c"> 0, </key>
<key name="adi_cpmsk_precise_nu"> 0, </key>
<key name="adi_cpmsk_precise_sit"> 0, </key>
<key name="adi_cpmsk_precise_sitext"> 0,41, </key>
<key name="adi_cpmsk_precise_tdd"> 0, </key>
<key name="adi_cpstop_on_voice_begin"> 41, </key>
<key name="adi_d_bit"> 14,36,49,53, </key>
<key name="adi_dial_parm"> 2,42,48, </key>
<key name="adi_digit_0"> 1, </key>
<key name="adi_digit_1"> 1, </key>
<key name="adi_digit_2"> 1, </key>
<key name="adi_digit_3"> 1, </key>
<key name="adi_digit_4"> 1, </key>
<key name="adi_digit_5"> 1, </key>
<key name="adi_digit_6"> 1, </key>
<key name="adi_digit_7"> 1, </key>
<key name="adi_digit_8"> 1, </key>
<key name="adi_digit_9"> 1, </key>
<key name="adi_digit_a"> 1, </key>
<key name="adi_digit_all"> 1, </key>
<key name="adi_digit_any"> 1,15, </key>
<key name="adi_digit_b"> 1, </key>
<key name="adi_digit_c"> 1, </key>
<key name="adi_digit_d"> 1, </key>
<key name="adi_digit_pound"> 1, </key>
<key name="adi_digit_star"> 1, </key>
<key name="adi_ds0"> 126, </key>
<key name="adi_dtmf_parm"> 3,43,90, </key>
<key name="adi_dtmf_xxx"> 129, </key>
<key name="adi_dtmfdetect_parm"> 4,44,48,77, </key>
<key name="adi_echocancel_no_adapt"> 30, </key>
<key name="adi_echocancel_parm"> 30,48, </key>
<key name="adi_echocancel_status_info"> 16,30,88, </key>
<key name="adi_eeprom_data"> 24, </key>
<key name="adi_encod"> 129, </key>
<key name="adi_encode_alaw"> 17,34,82,84,129, </key>
<key name="adi_encode_edtx"> 40,129, </key>
<key name="adi_encode_edtx_alaw"> 129, </key>
<key name="adi_encode_edtx_amrnb"> 126, </key>
<key name="adi_encode_edtx_evrc_fr_hdr_fre"> 40,129, </key>
<key name="adi_encode_edtx_g723"> 40,129, </key>
<key name="adi_encode_edtx_g723_5"> 40,129, </key>
<key name="adi_encode_edtx_g723_6"> 40,129, </key>
<key name="adi_encode_edtx_g726"> 129, </key>
<key name="adi_encode_edtx_g729a"> 129, </key>
<key name="adi_encode_edtx_mu_law"> 126, </key>
<key name="adi_encode_edtx_mulaw"> 129, </key>
<key name="adi_encode_evrc_fr"> 40,129, </key>
<key name="adi_encode_g723_5"> 34,40,129, </key>
<key name="adi_encode_g723_6"> 34,40,129, </key>
<key name="adi_encode_g726"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_g726_16"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_g726_24"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_g726_32"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_g726_40"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_g729a"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_gsm"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_ima_24"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_ima_32"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_mulaw"> 17,34,82,84,129, </key>
<key name="adi_encode_nms_16"> 34,84,129, </key>
<key name="adi_encode_nms_24"> 34,84,119,127,129, </key>
<key name="adi_encode_nms_32"> 34,84,129, </key>
<key name="adi_encode_nms_64"> 34,84,129, </key>
<key name="adi_encode_oki_24"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_oki_32"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_pcm11m16"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_pcm11m8"> 34,129, </key>
<key name="adi_encode_pcm8m16"> 17,34,82,84,129, </key>
<key name="adi_encode_vox_32"> 34,129, </key>
<key name="adi_encoding_xxx"> 40, </key>
<key name="adi_energy_parm"> 5,45,80, </key>
<key name="adi_fskreceive_parm"> 6,50,130, </key>
<key name="adi_fsksend_parm"> 7,52,130, </key>
<key name="adi_full_duplex"> 20,21,22,131, </key>
<key name="adi_function_don"> 87, </key>
<key name="adi_ivr_on"> 40, </key>
<key name="adi_lastbuffer_submit"> 129, </key>
<key name="adi_max_digit"> 42, </key>
<key name="adi_mf_ccitt_backward"> 46, </key>
<key name="adi_mf_ccitt_forward"> 46, </key>
<key name="adi_mf_u"> 46, </key>
<key name="adi_nativ"> 40,126, </key>
<key name="adi_native_control"> 40,126, </key>
<key name="adi_native_parm"> 38, </key>
<key name="adi_play_last_buf"> 34,47,72,74, </key>
<key name="adi_play_parm"> 8,18,31,34,35,47,129, </key>
<key name="adi_play_statu"> 26, </key>
<key name="adi_play_underrun"> 34, </key>
<key name="adi_reason_bad_stop_bit"> 50,130, </key>
<key name="adi_reason_drop_in_data"> 50,130, </key>
<key name="adi_reason_xxx"> 88, </key>
<key name="adi_record"> 37,38,45,51, </key>
<key name="adi_record_buffer_req"> 37,73,88,129, </key>
<key name="adi_record_parm"> 9,37,38,51,126,129, </key>
<key name="adi_record_parmid"> 38,126, </key>
<key name="adi_record_statu"> 27, </key>
<key name="adi_record_underrun"> 37,73, </key>
<key name="adi_signal_duplex"> 22,131, </key>
<key name="adi_signal_input"> 22, </key>
<key name="adi_signal_output"> 22, </key>
<key name="adi_start"> 30,79, </key>
<key name="adi_start_parm"> 11,16,30,48,79, </key>
<key name="adi_state_start"> 74, </key>
<key name="adi_timeslot"> 20,21, </key>
<key name="adi_timeslot32"> 21, </key>
<key name="adi_tone_parm"> 12,56,90, </key>
<key name="adi_tonedetect_parm"> 13,55,81, </key>
<key name="adi_voice_duplex"> 20,21,22,126,131, </key>
<key name="adi_voice_input"> 22,131, </key>
<key name="adi_voice_output"> 22,131, </key>
<key name="adi_x_bit_xxx"> 88, </key>
<key name="adiapi"> 131, </key>
<key name="adiassertsignal"> 14,49,117,125, </key>
<key name="adicallprogres"> 41, </key>
<key name="adicollectdigit"> 1,15,18,23,29,33,44,58,60,77,83, </key>
<key name="adicommandechocancel"> 16,86, </key>
<key name="adicommandrecord"> 17,37,38,51,75,82,128, </key>
<key name="adidef"> 14,16,30,36,40,49,53,74,87,116,129, </key>
<key name="adierr_"> 74, </key>
<key name="adierr_cannot_create_channel"> 74,121, </key>
<key name="adierr_invalid_call_stat"> 15,16,30,34,35,37,38,40,44,46,47,49,51,53,55,56,57,58,74,121, </key>
<key name="adierr_invalid_queueid"> 74,121, </key>
<key name="adierr_no_dsp_port"> 74,121, </key>
<key name="adierr_no_dsp_resourc"> 74,121, </key>
<key name="adierr_not_enough_resourc"> 74,121, </key>
<key name="adierr_playrec_acces"> 47,51,74,121, </key>
<key name="adierr_too_many_buffer"> 72,73,74,121,129, </key>
<key name="adierr_unknown_boardtyp"> 74,121, </key>
<key name="adierr_xxx"> 37,38,44,46,47,51,52,53,56,72,73,77,80,81,90, </key>
<key name="adieven_play_don"> 47, </key>
<key name="adieven_record_don"> 37, </key>
<key name="adievn_"> 87, </key>
<key name="adievn_board_error"> 74,75,88,122, </key>
<key name="adievn_board_event"> 75,88,122, </key>
<key name="adievn_call_disconnect"> 15, </key>
<key name="adievn_collection_don"> 15,58,75,77,88,122, </key>
<key name="adievn_cp_busyton"> 41,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_c"> 41,55,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_dialton"> 41,55,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_don"> 41,55,57,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_noansw"> 41,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_reorderton"> 41,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_ringquit"> 41,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_rington"> 41,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_rordton"> 41, </key>
<key name="adievn_cp_sit"> 41,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_stop"> 41, </key>
<key name="adievn_cp_tdd"> 41,118, </key>
<key name="adievn_cp_voic"> 41,75,88,118,122, </key>
<key name="adievn_cp_voice_begin"> 41,118, </key>
<key name="adievn_cp_voice_end"> 41,118, </key>
<key name="adievn_cp_voice_extend"> 41,118, </key>
<key name="adievn_cp_voice_long"> 41,118, </key>
<key name="adievn_cp_voice_medium"> 41,118, </key>
<key name="adievn_dial_don"> 42,59,75,88,122, </key>
<key name="adievn_digit_begin"> 1,15,31,44,75,77,88,122, </key>
<key name="adievn_digit_end"> 1,15,31,44,75,77,88,122, </key>
<key name="adievn_dtmf_detect_don"> 44,60,75,88,122, </key>
<key name="adievn_dtmfdetect_don"> 77, </key>
<key name="adievn_echocancel_statu"> 16,30,75,88,122, </key>
<key name="adievn_echocancel_ton"> 16,75,88,122, </key>
<key name="adievn_energy_detect"> 45,75,80,88,122, </key>
<key name="adievn_energy_detect_don"> 45,61,75,80,88,122, </key>
<key name="adievn_energydetect_don"> 80, </key>
<key name="adievn_fsk_receive_don"> 50,65,75,88,122,130, </key>
<key name="adievn_fsk_send_don"> 52,67,75,88,122, </key>
<key name="adievn_mf_detect_don"> 46,62,75,88,122, </key>
<key name="adievn_mf_digit_begin"> 46,75,88,122, </key>
<key name="adievn_mf_digit_end"> 46,75,88,122, </key>
<key name="adievn_play_buffer_req"> 34,72,75,88,122,127,129, </key>
<key name="adievn_play_don"> 18,26,31,34,35,47,63,72,75,88,122,129, </key>
<key name="adievn_pulse_don"> 49,75,88,122, </key>
<key name="adievn_query_signal_don"> 36,75,88,122, </key>
<key name="adievn_record_buffer_full"> 17,37,73,75,88,122,127,129, </key>
<key name="adievn_record_don"> 27,37,38,51,66,73,75,88,122,129, </key>

</ftswdata>  
