<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="mip"> 67, </key>
<key name="mis"> 51,79,87, </key>
<key name="miscellaneou"> 16,52, </key>
<key name="mlpp"> 98, </key>
<key name="mmddhhmm"> 4,20,69,74, </key>
<key name="mobil"> 20, </key>
<key name="mod"> 11,12,19,45,49,65,63,98, </key>
<key name="modem"> 44,47,65,59,58, </key>
<key name="modifi"> 11,16,24,31,34,44,52,56,75,76,81,95,88, </key>
<key name="modify"> 2,11,15,18,23,30,33,44,45,46,51,55,64,58,60,61,62,75,80,87,98, </key>
<key name="modul"> 7,8,12, </key>
<key name="modular"> 12, </key>
<key name="modulation"> 44, </key>
<key name="monitor"> 12,20,93, </key>
<key name="montreal"> 73, </key>
<key name="mov"> 94, </key>
<key name="mozilla"> 94, </key>
<key name="ms"> 2,15,16,18,24,26,27,28,31,34,46,48,52,56,58,60,61,62,63,71,76,81,88,89,90,98, </key>
<key name="mspp"> 93, </key>
<key name="mt"> 7,32, </key>
<key name="mu"> 12, </key>
<key name="much"> 47, </key>
<key name="multi"> 7,53,92, </key>
<key name="multipl"> 8,11,17,32,44,94, </key>
<key name="multiplex"> 78, </key>
<key name="must"> 2,5,6,7,8,9,11,12,16,18,24,25,26,27,28,31,44,45,48,52,55,57,64,65,58,67,60,61,79,84,88,89,91,92,97,98, </key>
<key name="mustgetani"> 80, </key>
<key name="mustsendani"> 80, </key>
<key name="mutual"> 52,58, </key>
<key name="mvh"> 95, </key>
<key name="mvip"> 78, </key>
<key name="mwindicator"> 4,20, </key>
<key name="n"> 14,16,20,34,45,48,50,52,76,79,91, </key>
<key name="n20"> 73, </key>
<key name="nacd"> 95, </key>
<key name="nam"> 4,7,11,12,20,42,69,73,74,82,92,99, </key>
<key name="namepresentation"> 4,20,74, </key>
<key name="national"> 3,7,17,22,27,28,40,53,54,57,73,86, </key>
<key name="natur"> 52, </key>
<key name="natural"> 29,38,95,93, </key>
<key name="naturalacces"> 8,9,10,11,12,44,65,63,73,78,83,95,92,93,96, </key>
<key name="naturalcallcontrol"> 8,10,44,65,73,93,96, </key>
<key name="naturalconferenc"> 73,93, </key>
<key name="naturalfax"> 73,93, </key>
<key name="navigation"> 94, </key>
<key name="nb"> 95, </key>
<key name="ncc"> 1,2,6,8,9,10,11,13,14,15,16,18,21,23,24,29,30,31,33,34,44,45,46,48,50,51,52,54,55,56,64,65,66,59,58,67,60,61,62,63,71,75,76,79,80,81,83,85,86,87,88,90,92,96,97,98,99, </key>
<key name="ncc_accept_dtmf"> 67, </key>
<key name="ncc_accept_play_r"> 65, </key>
<key name="ncc_accept_play_silent"> 65, </key>
<key name="ncc_accept_user_audio"> 65, </key>
<key name="ncc_adi_callprog_parm"> 44, </key>
<key name="ncc_adi_cas_parm"> 68,69,70, </key>
<key name="ncc_adi_placecall_parm"> 44,65,66, </key>
<key name="ncc_all_media"> 67, </key>
<key name="ncc_auto_dtmf"> 67, </key>
<key name="ncc_auto_echo"> 67, </key>
<key name="ncc_block_rejectall"> 65, </key>
<key name="ncc_call_inbound"> 85, </key>
<key name="ncc_call_outbound"> 85, </key>
<key name="ncc_call_statu"> 1,4,14,20,21,29,44,50,54,65,66,74,79,85,86,97, </key>
<key name="ncc_call_status_callingaddr"> 65,79, </key>
<key name="ncc_callstate_accept"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_answer"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_connect"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_disconnect"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_incom"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_invalid"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_outbound_initiat"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_plac"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_proceed"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_receiving_digit"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_reject"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_seizur"> 85, </key>
<key name="ncc_cap_accept_call"> 10,65, </key>
<key name="ncc_cap_automatic_transf"> 10,65, </key>
<key name="ncc_cap_caller_id"> 10, </key>
<key name="ncc_cap_disconnect_in_any_stat"> 10,65, </key>
<key name="ncc_cap_extended_call_statu"> 10, </key>
<key name="ncc_cap_hold_call"> 10,65,66, </key>
<key name="ncc_cap_hold_in_any_stat"> 10,65,66, </key>
<key name="ncc_cap_media_in_setup"> 10,65, </key>
<key name="ncc_cap_overlapped_send"> 10, </key>
<key name="ncc_cap_send_call_messag"> 10, </key>
<key name="ncc_cap_send_line_messag"> 10, </key>
<key name="ncc_cap_set_bil"> 10, </key>
<key name="ncc_cap_supervised_transf"> 10,65, </key>
<key name="ncc_cas_ext_call_statu"> 4,14,20,29,50,54,65,74,85, </key>
<key name="ncc_con_on_c"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_dialton"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_proceed"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_ring_begin"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_signal"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_sit"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_begin"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_end"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_extend"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_long"> 59, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_medium"> 59, </key>
<key name="ncc_con_ring_quit"> 59, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_425"> 58, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_busy"> 58, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_c"> 58, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_nu"> 58, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_sit"> 58, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_sitext"> 58, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_tdd"> 58, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_ringquit"> 58, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_rington"> 58, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_begin"> 58, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_end"> 58, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_ext"> 58, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_long"> 58, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_medium"> 58, </key>
<key name="ncc_dis_dial_failur"> 44, </key>
<key name="ncc_dis_no_dialton"> 44, </key>
<key name="ncc_dis_on_c"> 59, </key>
<key name="ncc_dis_on_ring_begin"> 59, </key>
<key name="ncc_dis_on_ring_quit"> 59, </key>
<key name="ncc_dis_on_timeout"> 59, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_begin"> 59, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_end"> 59, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_extend"> 59, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_long"> 59, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_medium"> 59, </key>
<key name="ncc_dis_transf"> 65, </key>
<key name="ncc_dis_xxx"> 65,66, </key>
<key name="ncc_echocancel_custom"> 63, </key>
<key name="ncc_echocancel_default"> 63, </key>
<key name="ncc_extended_call_status_category"> 79, </key>
<key name="ncc_line_statu"> 65, </key>
<key name="ncc_max_callingnam"> 85, </key>
<key name="ncc_max_digit"> 85, </key>
<key name="ncc_out_of_servic"> 65, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_accept_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_answer_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_automatic_transf"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_disconnect_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_hold_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_place_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_reject_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_released_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_retrieve_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_set_bil"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_transfer_call"> 85, </key>
<key name="ncc_prot_cap"> 65, </key>
<key name="ncc_reason_out_of_resourc"> 92, </key>
<key name="ncc_reject_play_busy"> 65, </key>
<key name="ncc_reject_play_reord"> 65, </key>
<key name="ncc_reject_play_rington"> 65, </key>
<key name="ncc_reject_user_audio"> 65, </key>
<key name="ncc_released_false_seizur"> 65, </key>
<key name="ncc_released_glar"> 65, </key>
<key name="ncc_report_alert"> 65, </key>
<key name="ncc_report_answer"> 65, </key>
<key name="ncc_report_bil"> 66,83, </key>
<key name="ncc_report_digit"> 66, </key>
<key name="ncc_report_statusinfo"> 66,79, </key>
<key name="ncc_reserve_cleardown"> 67, </key>
<key name="ncc_reserve_dtmf"> 67, </key>
<key name="ncc_reserve_silenc"> 67, </key>
<key name="ncc_resv_auto_dtmf"> 67, </key>
<key name="ncc_resv_auto_echo"> 67, </key>
<key name="ncc_resv_cleardown"> 67, </key>
<key name="ncc_resv_dtmf"> 67, </key>
<key name="ncc_resv_silenc"> 67, </key>
<key name="ncc_transfer_alert"> 65, </key>
<key name="ncc_transfer_connect"> 65, </key>
<key name="ncc_transfer_proceed"> 65, </key>
<key name="nccacceptcall"> 0,65, </key>
<key name="nccanswercall"> 14,50,65, </key>
<key name="nccautomatictransf"> 44,65,59,58, </key>
<key name="nccblockcal"> 65, </key>
<key name="nccdisconnectcall"> 65,66,68, </key>
<key name="nccevn_accepting_call"> 65, </key>
<key name="nccevn_answering_call"> 65, </key>
<key name="nccevn_billing_indication"> 66,83, </key>
<key name="nccevn_block_fail"> 65, </key>
<key name="nccevn_call_connect"> 65,66, </key>
<key name="nccevn_call_disconnect"> 44,65,66,71, </key>
<key name="nccevn_call_held"> 65,66, </key>
<key name="nccevn_call_proceed"> 65,66, </key>
<key name="nccevn_call_releas"> 65, </key>
<key name="nccevn_call_retriev"> 65,66, </key>
<key name="nccevn_call_status_updat"> 65,66,79,85, </key>
<key name="nccevn_calls_block"> 65, </key>
<key name="nccevn_calls_unblock"> 65, </key>
<key name="nccevn_capability_updat"> 66, </key>
<key name="nccevn_extended_call_status_updat"> 66,79,85, </key>
<key name="nccevn_hold_reject"> 65, </key>
<key name="nccevn_incoming_call"> 1,14,21,29,44,50,54,65,66,71,79,86,97, </key>
<key name="nccevn_line_in_servic"> 66, </key>
<key name="nccevn_line_out_of_servic"> 66, </key>
<key name="nccevn_placing_call"> 65, </key>
<key name="nccevn_protocol_error"> 66, </key>
<key name="nccevn_protocol_event"> 66,80, </key>
<key name="nccevn_received_digit"> 66, </key>
<key name="nccevn_rejecting_call"> 65,66, </key>
<key name="nccevn_remote_alert"> 65, </key>
<key name="nccevn_remote_answer"> 65, </key>

</ftswdata>  
