<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="_rfc2833" last="adaptation"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="adaptiv" last="call"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="callback" last="ct"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="cta" last="dump"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="duplex" last="fsk"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="ful" last="jun"/>
<chunkinfo url="whfwdata6.xml" first="just" last="mspdestroychannel"/>
<chunkinfo url="whfwdata7.xml" first="mspdestroyendpoint" last="outgo"/>
<chunkinfo url="whfwdata8.xml" first="output" last="remot"/>
<chunkinfo url="whfwdata9.xml" first="remotegatewayip" last="special"/>
<chunkinfo url="whfwdata10.xml" first="specifi" last="unifi"/>
<chunkinfo url="whfwdata11.xml" first="unintelligibl" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="105" url="whftdata0.xml" />

</fts>
