<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="0" last="allow"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="almost" last="commitment"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="common" last="differentiat"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="digit" last="hold"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="holdparm" last="mvh"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="mvip" last="nccblockcal"/>
<chunkinfo url="whfwdata6.xml" first="nccdisconnectcall" last="pbx"/>
<chunkinfo url="whfwdata7.xml" first="pc" last="revision"/>
<chunkinfo url="whfwdata8.xml" first="right" last="timeout"/>
<chunkinfo url="whfwdata9.xml" first="timeslot" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="128" url="whftdata0.xml" />
<tchunkinfo first="129" last="142" url="whftdata1.xml" />

</fts>
