<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ck><di ky="0" rd="ami_ones_density_and_zero_code_suppression.html|AMI, ones density, and zero code suppression" ct=""/><di ky="1" rd="autostart.html|AutoStart" ct=""/><di ky="2" rd="autostop.html|AutoStop" ct=""/><di ky="3" rd="boardsx.html|Boards[x]" ct=""/><di ky="4" rd="bootdiagnosticlevel.html|BootDiagnosticLevel" ct=""/><di ky="5" rd="buffersxsize.html|Buffers[x].Size" ct=""/><di ky="6" rd="cas_mode_switching.htm|CAS mode switching" ct=""/><di ky="7" rd="cept_e1_g.703_telephony_interface.htm|CEPT E1 G.703 telephony interface" ct=""/><di ky="8" rd="cg6kcon_displaying_statistics_about_cg_board_activity.html|cg6kcon - Displaying statistics about CG board activity" ct=""/><di ky="9" rd="cg6ktool_displaying_eeprom_and_ram.html|cg6ktool - Displaying EEPROM and RAM" ct=""/><di ky="10" rd="cg_6060c_board_features.htm|CG 6060C board features" ct=""/><di ky="11" rd="cg_6060c_board_variants.htm|CG 6060C board variants" ct=""/><di ky="12" rd="cg_6060c_switch_models.htm|CG 6060C switch models" ct=""/><di ky="13" rd="cg_driver_software.htm|CG driver software" ct=""/><di ky="14" rd="cgroute_setting_up_cg_board_ipv4_routing_tables.html|cgroute - Setting up CG board IPv4 routing tables" ct=""/><di ky="15" rd="cgsetkey_configuring_ipv6_security_keys_and_policies.htm|cgsetkey - Configuring IPv6 security keys and policies" ct=""/><di ky="16" rd="cgtrace_performing_cg_board_debugging.html|cgtrace - Performing CG board debugging" ct=""/><di ky="17" rd="cgv6if_adding_printing_and_deleting_ipv6_addresses.htm|cgv6if - Adding, printing, and deleting IPv6 addresses" ct=""/><di ky="18" rd="changing_configuration_parameters.html|Changing configuration parameters" ct=""/><di ky="19" rd="channels_and_transmission_rates.htm|Channels and transmission rates" ct=""/><di ky="20" rd="clockinghbusautofallback.html|Clocking.HBus.AutoFallBack" ct=""/><di ky="21" rd="clockinghbusclockmode.html|Clocking.HBus.ClockMode" ct=""/><di ky="22" rd="clockinghbusclocksource.html|Clocking.HBus.ClockSource" ct=""/><di ky="23" rd="clockinghbusclocksourcenetwork.html|Clocking.HBus.ClockSourceNetwork" ct=""/><di ky="24" rd="clockinghbusfallbackclocksource.html|Clocking.HBus.FallBackClockSource" ct=""/><di ky="25" rd="clockinghbusfallbacknetwork.html|Clocking.HBus.FallBackNetwork" ct=""/><di ky="26" rd="clockinghbusnetref2source.html|Clocking.HBus.NetRef2Source" ct=""/><di ky="27" rd="clockinghbusnetref2sourcenetwork.html|Clocking.HBus.NetRef2SourceNetwork" ct=""/><di ky="28" rd="clockinghbusnetref2speed.html|Clocking.HBus.NetRef2Speed" ct=""/><di ky="29" rd="clockinghbusnetrefsource.html|Clocking.HBus.NetRefSource" ct=""/><di ky="30" rd="clockinghbusnetrefsourcenetwork.html|Clocking.HBus.NetRefSourceNetwork" ct=""/><di ky="31" rd="clockinghbusnetrefspeed.html|Clocking.HBus.NetRefSpeed" ct=""/><di ky="32" rd="clockinghbussclockspeed.html|Clocking.HBus.SClockSpeed" ct=""/><di ky="33" rd="clockinghbussegment.html|Clocking.HBus.Segment" ct=""/><di ky="34" rd="conditional_relationships_between_dpfs.htm|Conditional relationships between DPFs" ct=""/><di ky="35" rd="conferencingstream_enable.htm|ConferencingStream.Enable" ct=""/><di ky="36" rd="conferencingstream_slotcount.htm|ConferencingStream.SlotCount" ct=""/><di ky="37" rd="configuration_differences__ag_4040c_to_cg_6060c.htm|Configuration differences: AG 4040C to CG 6060C" ct=""/><di ky="38" rd="configuring_and_starting_the_system_with_oamsys.htm|Configuring and starting the system with oamsys" ct=""/><di ky="39" rd="configuring_board_clocking.html|Configuring board clocking" ct=""/><di ky="40" rd="configuring_hardware_echo_cancellation.htm|Configuring hardware echo cancellation" ct=""/><di ky="41" rd="configuring_ipv4_ethernet_connections.html|Configuring IPv4 Ethernet connections" ct=""/><di ky="42" rd="configuring_ipv6_ethernet_connections.htm|Configuring IPv6 Ethernet connections" ct=""/><di ky="43" rd="configuring_the_board_in_dual_subnet_mode.htm|Configuring the board in dual subnet mode" ct=""/><di ky="44" rd="configuring_the_board_in_redundant_ethernet_mode.htm|Configuring the board in redundant Ethernet mode" ct=""/><di ky="45" rd="configuring_the_dip_switches.htm|Configuring the DIP switches" ct=""/><di ky="46" rd="configuring_the_t1_or_e1_interface.html|Configuring the T1 or E1 interface" ct=""/><di ky="47" rd="connecting_to_a_t1_network.htm|Connecting to a T1 network" ct=""/><di ky="48" rd="connecting_to_an_e1_network.htm|Connecting to an E1 network" ct=""/><di ky="49" rd="connecting_to_an_ethernet_network.htm|Connecting to an Ethernet network" ct=""/><di ky="50" rd="creating_a_system_configuration_file_for_oamsys.html|Creating a system configuration file for oamsys" ct=""/><di ky="51" rd="debugging_resource_management.html|Debugging resource management" ct=""/><di ky="52" rd="debugmask.html|DebugMask" ct=""/><di ky="53" rd="demonstration_programs.html|Demonstration programs" ct=""/><di ky="54" rd="detectedboardsx.html|DetectedBoards[x]" ct=""/><di ky="55" rd="determining_the_maximum_number_of_ports_available.htm|Determining the maximum number of ports available" ct=""/><di ky="56" rd="dlmfilesx.html|DLMFiles[x]" ct=""/><di ky="57" rd="dsp_c5x_x_cmdqsize.htm|DSP.C5x[x].CmdQSize" ct=""/><di ky="58" rd="dsp_c5x_x_cmdqstart.htm|DSP.C5x[x].CmdQStart" ct=""/><di ky="59" rd="dsp_c5x_x_datainqsize.htm|DSP.C5x[x].DataInQSize" ct=""/><di ky="60" rd="dsp_c5x_x_datainqstart.htm|DSP.C5x[x].DataInQStart" ct=""/><di ky="61" rd="dsp_c5x_x_dspoutqsize.htm|DSP.C5x[x].DspOutQSize" ct=""/><di ky="62" rd="dsp_c5x_x_dspoutqstart.htm|DSP.C5x[x].DspOutQStart" ct=""/><di ky="63" rd="dsp_files.htm|DSP files" ct=""/><di ky="64" rd="dsp_files_and_mips_requirements.html|DSP files and MIPS requirements" ct=""/><di ky="65" rd="dsp_resource_management_keywords.htm|DSP resource management keywords" ct=""/><di ky="66" rd="dsp_resources.htm|DSP resources" ct=""/><di ky="67" rd="dspc5xximage.html|DSP.C5x[x].Image" ct=""/><di ky="68" rd="dspc5xxlibsy.html|DSP.C5x[x].Libs[y]" ct=""/><di ky="69" rd="dspc5xxnumrxtimeslots.html|DSP.C5x[x].NumRxTimeSlots" ct=""/><di ky="70" rd="dspc5xxnumtxtimeslots.html|DSP.C5x[x].NumTxTimeSlots" ct=""/><di ky="71" rd="dspc5xxos.html|DSP.C5x[x].OS" ct=""/><di ky="72" rd="dspc5xxxlaw.html|DSP.C5x[x].XLaw" ct=""/><di ky="73" rd="dsps_dpms_and_dpfs.html|DSPs, DPMs, and DPFs" ct=""/><di ky="74" rd="dspstreamsignalidlecodex.html|DSPStream.SignalIdleCode[x]" ct=""/><di ky="75" rd="dspstreamslotcount.html|DSPStream.SlotCount" ct=""/><di ky="76" rd="dspstreamvoiceidlecodex.html|DSPStream.VoiceIdleCode[x]" ct=""/><di ky="77" rd="dsx1_telephony_interface.html|DSX-1 telephony interface" ct=""/><di ky="78" rd="dynamicrecordbuffers.html|DynamicRecordBuffers" ct=""/><di ky="79" rd="echo.autoswitchingrefsource.htm|Echo.AutoSwitchingRefSource" ct=""/><di ky="80" rd="echo.enableexternalpins.htm|Echo.EnableExternalPins" ct=""/><di ky="81" rd="editable_keywords.html|Editable keywords" ct=""/><di ky="82" rd="enablemonitor.html|EnableMonitor" ct=""/><di ky="83" rd="ethernet_interfaces.htm|Ethernet interfaces" ct=""/><di ky="84" rd="f41info_displaying_dpf_file_resource_usage.htm|f41info - Displaying DPF file resource usage" ct=""/><di ky="85" rd="framing.html|Framing" ct=""/><di ky="86" rd="fusion_api_and_the_cg_6060c_board.htm|Fusion API and the CG 6060C board" ct=""/><di ky="87" rd="general_hardware_specifications.htm|General hardware specifications" ct=""/><di ky="88" rd="glossary__a-law.htm|Glossary: A-law" ct=""/><di ky="89" rd="glossary__adi_service.htm|Glossary: ADI service" ct=""/><di ky="90" rd="glossary__ais.htm|Glossary: AIS" ct=""/><di ky="91" rd="glossary__cas.htm|Glossary: CAS" ct=""/><di ky="92" rd="glossary__ccs.htm|Glossary: CCS" ct=""/><di ky="93" rd="glossary__clock_fallback.htm|Glossary: clock fallback" ct=""/><di ky="94" rd="glossary__ctdaemon.htm|Glossary: ctdaemon" ct=""/><di ky="95" rd="glossary__d_channel.htm|Glossary: D channel" ct=""/><di ky="96" rd="glossary__echo_cancellation.htm|Glossary: echo cancellation" ct=""/><di ky="97" rd="glossary__gateway_application.htm|Glossary: gateway application" ct=""/><di ky="98" rd="glossary__hdlc.htm|Glossary: HDLC" ct=""/><di ky="99" rd="glossary__hmic.htm|Glossary: HMIC" ct=""/><di ky="100" rd="glossary__hop_limit.htm|Glossary: hop limit" ct=""/><di ky="101" rd="glossary__icmp.htm|Glossary: ICMP" ct=""/><di ky="102" rd="glossary__ipsec.htm|Glossary: IPSec" ct=""/><di ky="103" rd="glossary__ipv4.htm|Glossary: IPv4" ct=""/><di ky="104" rd="glossary__ipv6.htm|Glossary: IPv6" ct=""/><di ky="105" rd="glossary__ivr.htm|Glossary: IVR" ct=""/><di ky="106" rd="glossary__mac_address.htm|Glossary: MAC address" ct=""/><di ky="107" rd="glossary__maximum_transmission_unit.htm|Glossary: maximum transmission unit" ct=""/><di ky="108" rd="glossary__media_server.htm|Glossary: media server" ct=""/><di ky="109" rd="glossary__mu-law.htm|Glossary: mu-law" ct=""/><di ky="110" rd="glossary__nai.htm|Glossary: NAI" ct=""/><di ky="111" rd="glossary__neighbor_solicitation.htm|Glossary: neighbor solicitation" ct=""/><di ky="112" rd="glossary__netref.htm|Glossary: NETREF" ct=""/><di ky="113" rd="glossary__netref2.htm|Glossary: NETREF2" ct=""/><di ky="114" rd="glossary__nfas.htm|Glossary: NFAS" ct=""/><di ky="115" rd="glossary__ones_density.htm|Glossary: ones density" ct=""/><di ky="116" rd="glossary__packet.htm|Glossary: packet" ct=""/><di ky="117" rd="glossary__pcm.htm|Glossary: PCM" ct=""/><di ky="118" rd="glossary__point-to-point_switching_service.htm|Glossary: Point-to-Point Switching service" ct=""/><di ky="119" rd="glossary__pool.htm|Glossary: pool" ct=""/><di ky="120" rd="glossary__pri.htm|Glossary: PRI" ct=""/><di ky="121" rd="glossary__resource_management.htm|Glossary: resource management" ct=""/><di ky="122" rd="glossary__sad.htm|Glossary: SAD" ct=""/><di ky="123" rd="glossary__spd.htm|Glossary: SPD" ct=""/><di ky="124" rd="glossary__spi.htm|Glossary: SPI" ct=""/><di ky="125" rd="glossary__stream.htm|Glossary: stream" ct=""/><di ky="126" rd="glossary__timeslot.htm|Glossary: timeslot" ct=""/><di ky="127" rd="glossary__zero_code_suppression.htm|Glossary: zero code suppression" ct=""/><di ky="128" rd="glossary_tsi.htm|Glossary: TSI" ct=""/><di ky="129" rd="hardware_differences__ag_4040c_to_cg_6060c.htm|Hardware differences: AG 4040C to CG 6060C" ct=""/></ck>