<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ck><di ky="130" rd="hardwareecho.echochipenabled.htm|HardwareEcho.EchoChipEnabled" ct=""/><di ky="131" rd="hardwareecho_trunk_x_onofftmeslots.htm|HardwareEcho.Trunk[x].OnOffTimeslots" ct=""/><di ky="132" rd="hardwareecho_xlaw.htm|hardwareecho.xlaw" ct=""/><di ky="133" rd="hdlcxboot.html|Hdlc[x].Boot" ct=""/><di ky="134" rd="hdlcxrxtimeslot.html|Hdlc[x].RxTimeSlot" ct=""/><di ky="135" rd="hdlcxtxtimeslot.html|Hdlc[x].TxTimeSlot" ct=""/><di ky="136" rd="informational_keywords.html|Informational keywords" ct=""/><di ky="137" rd="installation_summary.html|Installation summary" ct=""/><di ky="138" rd="installing_the_board.htm|Installing the board" ct=""/><di ky="139" rd="ipc.addroute_x_.vlantag.htm|IPC.AddRoute[x].VlanTag" ct=""/><di ky="140" rd="ipcaddroutexdestinationaddress.html|IPC.AddRoute[x].DestinationAddress" ct=""/><di ky="141" rd="ipcaddroutexgatewayaddress.html|IPC.AddRoute[x].GatewayAddress" ct=""/><di ky="142" rd="ipcaddroutexinterface.html|IPC.AddRoute[x].Interface" ct=""/><di ky="143" rd="ipcaddroutexmask.html|IPC.AddRoute[x].Mask" ct=""/><di ky="144" rd="ipv6.link_x_.enable.htm|IPv6.Link[x].Enable" ct=""/><di ky="145" rd="ipv6.link_x_.enableping.htm|IPv6.Link[x].EnablePing" ct=""/><di ky="146" rd="ipv6.link_x_.hoplimit.htm|IPv6.Link[x].HopLimit" ct=""/><di ky="147" rd="ipv6.link_x_.icmpratelimit.htm|IPv6.Link[x].ICMPRateLimit" ct=""/><di ky="148" rd="ipv6.link_x_.ipsec.htm|IPv6.Link[x].IPSec" ct=""/><di ky="149" rd="ipv6.link_x_.mtu.htm|IPv6.Link[x].MTU" ct=""/><di ky="150" rd="ipv6.link_x_.ndattempts.htm|IPv6.Link[x].NDAttempts" ct=""/><di ky="151" rd="ipv6.link_x_.ndreachabilitytimer.htm|IPv6.Link[x].NDReachabilityTimer" ct=""/><di ky="152" rd="ipv6.link_x_.ndretrantimer.htm|IPv6.Link[x].NDRetranTimer" ct=""/><di ky="153" rd="keying_the_chassis.htm|Keying the chassis" ct=""/><di ky="154" rd="keyword_types.html|Keyword types" ct=""/><di ky="155" rd="locationcpcishelf.html|Location.CPCI.Shelf" ct=""/><di ky="156" rd="locationcpcislot.html|Location.CPCI.Slot" ct=""/><di ky="157" rd="locationpcibus.html|Location.PCI.Bus" ct=""/><di ky="158" rd="locationpcislot.html|Location.PCI.Slot" ct=""/><di ky="159" rd="managed_dsp_resources.html|Managed DSP resources" ct=""/><di ky="160" rd="managing_board_dsp_resources.html|Managing board DSP resources" ct=""/><di ky="161" rd="maxchannels.html|MaxChannels" ct=""/><di ky="162" rd="migration_information.htm|Migration information" ct=""/><di ky="163" rd="monitoring_ethernet_link_status_events.html|Monitoring Ethernet link status events" ct=""/><di ky="164" rd="name.html|Name" ct=""/><di ky="165" rd="naturalaccess_media_masks_and_call_progress_masks.html|NaturalAccess media masks and call progress masks" ct=""/><di ky="166" rd="networkinterface.t1e1_x_.alarmmode.htm|NetworkInterface.T1E1[x].AlarmMode" ct=""/><di ky="167" rd="networkinterfaceethernetxmacaddress.html|NetworkInterface.Ethernet[x].MAC_Address" ct=""/><di ky="168" rd="networkinterfacet1e1xcrcmfmode.html|NetworkInterface.T1E1[x].CRCMFMode" ct=""/><di ky="169" rd="networkinterfacet1e1xdchannel.html|NetworkInterface.T1E1[x].D_Channel" ct=""/><di ky="170" rd="networkinterfacet1e1xframetype.html|NetworkInterface.T1E1[x].FrameType" ct=""/><di ky="171" rd="networkinterfacet1e1ximpedance.html|NetworkInterface.T1E1[x].Impedance" ct=""/><di ky="172" rd="networkinterfacet1e1xisdndchannelbackuptrunk.html|NetworkInterface.T1E1[x].ISDN.D_Channel_Backup_Trunk" ct=""/><di ky="173" rd="networkinterfacet1e1xisdnnfasgroup.html|NetworkInterface.T1E1[x].ISDN.NFASGroup" ct=""/><di ky="174" rd="networkinterfacet1e1xisdnnfasmemberyboard.html|NetworkInterface.T1E1[x].ISDN.NFAS_Member[y].Board" ct=""/><di ky="175" rd="networkinterfacet1e1xisdnnfasmemberynai.html|NetworkInterface.T1E1[x].ISDN.NFAS_Member[y].NAI" ct=""/><di ky="176" rd="networkinterfacet1e1xisdnnfasmemberytrunk.html|NetworkInterface.T1E1[x].ISDN.NFAS_Member[y].Trunk" ct=""/><di ky="177" rd="networkinterfacet1e1xlength.html|NetworkInterface.T1E1[x].Length" ct=""/><di ky="178" rd="networkinterfacet1e1xlinecode.html|NetworkInterface.T1E1[x].LineCode" ct=""/><di ky="179" rd="networkinterfacet1e1xsignalingtype.html|NetworkInterface.T1E1[x].SignalingType" ct=""/><di ky="180" rd="networkinterfacet1e1xtype.html|NetworkInterface.T1E1[x].Type" ct=""/><di ky="181" rd="notices.htm|Notices" ct=""/><di ky="182" rd="number.html|Number" ct=""/><di ky="183" rd="other_differences__ag_4040c_to_cg_6060c.htm|Other differences: AG 4040C to CG 6060C" ct=""/><di ky="184" rd="overview_of_network_connections.htm|Overview of network connections" ct=""/><di ky="185" rd="plugin_keywords.html|Plug-in keywords" ct=""/><di ky="186" rd="pri_mode_switching.htm|PRI mode switching" ct=""/><di ky="187" rd="productsx.html|Products[x]" ct=""/><di ky="188" rd="raw_mode_switching.htm|RAW mode switching" ct=""/><di ky="189" rd="resource_definitions.html|Resource definitions" ct=""/><di ky="190" rd="resourcexdefinitions.html|Resource[x].Definitions" ct=""/><di ky="191" rd="resourcexdsps.html|Resource[x].DSPs" ct=""/><di ky="192" rd="resourcexname.html|Resource[x].Name" ct=""/><di ky="193" rd="resourcexsize.html|Resource[x].Size" ct=""/><di ky="194" rd="resourcexstarttimeslot.html|Resource[x].StartTimeSlot" ct=""/><di ky="195" rd="resourcextcps.html|Resource[x].TCPs" ct=""/><di ky="196" rd="retrieving_keyword_values.htm|Retrieving keyword values" ct=""/><di ky="197" rd="revision_history.htm|Revision history" ct=""/><di ky="198" rd="running_in_ipv4_ipv6_dual_stack_mode.htm|Running in IPv4/IPv6 dual stack mode" ct=""/><di ky="199" rd="running_oamsys.htm|Running oamsys" ct=""/><di ky="200" rd="sample_board_keyword_file.html|Sample board keyword file" ct=""/><di ky="201" rd="setting_keyword_values.htm|Setting keyword values" ct=""/><di ky="202" rd="setting_or_retrieving_the_acoustic_echo_control_state.htm|Setting or retrieving the acoustic echo control state" ct=""/><di ky="203" rd="setting_or_retrieving_the_echo_cancellation_bypass_state.htm|Setting or retrieving the echo cancellation bypass state" ct=""/><di ky="204" rd="setting_or_retrieving_the_nonlinear_processing_state.htm|Setting or retrieving the nonlinear processing state" ct=""/><di ky="205" rd="setting_up_multihomed_configurations.html|Setting up multi-homed configurations" ct=""/><di ky="206" rd="signaling.html|Signaling" ct=""/><di ky="207" rd="software_components.html|Software components" ct=""/><di ky="208" rd="software_differences__ag_4040c_to_cg_6060c.htm|Software differences: AG 4040C to CG 6060C" ct=""/><di ky="209" rd="software_echo_cancellation_mips.htm|Software echo cancellation MIPS" ct=""/><di ky="210" rd="specifying_configuration_file_locations.htm|Specifying configuration file locations" ct=""/><di ky="211" rd="status_indicator_leds.html|Status indicator LEDs" ct=""/><di ky="212" rd="switch_blocking.html|Switch blocking" ct=""/><di ky="213" rd="switchconnections.html|SwitchConnections" ct=""/><di ky="214" rd="switchconnectmode.html|SwitchConnectMode" ct=""/><di ky="215" rd="system_requirements.html|System requirements" ct=""/><di ky="216" rd="terminology.htm|Terminology" ct=""/><di ky="217" rd="testing_trunks_in_loopback_mode.htm|Testing trunks in loopback mode" ct=""/><di ky="218" rd="tpktcomplexforward.count.html|TPKT.ComplexForward.Count" ct=""/><di ky="219" rd="tpktcomplexforwardxdestinationpacketsize.html|TPKT.ComplexForward[x].DestinationPacketSize" ct=""/><di ky="220" rd="tpktcomplexforwardxlifetimeticks.html|TPKT.ComplexForward[x].LifeTimeTicks" ct=""/><di ky="221" rd="tpktcomplexrxport.html|TPKT.ComplexRxPort" ct=""/><di ky="222" rd="tpktcomplextxport.html|TPKT.ComplexTxPort" ct=""/><di ky="223" rd="tpktenable.html|TPKT.Enable" ct=""/><di ky="224" rd="tpktnumberofcomplexforwardconditions.html|TPKT.NumberOfComplexForwardConditions" ct=""/><di ky="225" rd="tpktsimplerxport.html|TPKT.SimpleRxPort" ct=""/><di ky="226" rd="tpktsimpletxport.html|TPKT.SimpleTxPort" ct=""/><di ky="227" rd="trunk_control_program_resource_usage.html|Trunk control program resource usage" ct=""/><di ky="228" rd="using_board_keyword_files.htm|Using board keyword files" ct=""/><di ky="229" rd="using_echo_cancellation_control.html|Using echo cancellation control" ct=""/><di ky="230" rd="using_the_hot_swap_features.htm|Using the Hot Swap features" ct=""/><di ky="231" rd="using_the_keyword_reference.html|Using the keyword reference" ct=""/><di ky="232" rd="using_webhelp.htm|Using WebHelp" ct=""/><di ky="233" rd="utility_summary.htm|Utility summary" ct=""/><di ky="234" rd="verifying_the_board_installation.html|Verifying the board installation" ct=""/><di ky="235" rd="verifying_trunk_connections.html|Verifying trunk connections" ct=""/><di ky="236" rd="versionmajor.html|Version.Major" ct=""/><di ky="237" rd="versionminor.html|Version.Minor" ct=""/><di ky="238" rd="voice_encoding.html|Voice encoding" ct=""/><di ky="239" rd="welcome.htm|Welcome" ct=""/><di ky="240" rd="worstcase_resource_management_calculation.htm|Worst-case resource management calculation" ct=""/></ck>