<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ck><di ky="0" rd="adi_callprog_parms.htm|ADI_CALLPROG_PARMS" ct=""/><di ky="1" rd="adi_collect_parms.htm|ADI_COLLECT_PARMS" ct=""/><di ky="2" rd="adi_dial_parms.htm|ADI_DIAL_PARMS" ct=""/><di ky="3" rd="adi_dtmf_parms.htm|ADI_DTMF_PARMS" ct=""/><di ky="4" rd="adi_dtmfdetect_parms.htm|ADI_DTMFDETECT_PARMS" ct=""/><di ky="5" rd="adi_energy_parms.htm|ADI_ENERGY_PARMS" ct=""/><di ky="6" rd="adi_fskreceive_parms.htm|ADI_FSKRECEIVE_PARMS" ct=""/><di ky="7" rd="adi_fsksend_parms.htm|ADI_FSKSEND_PARMS" ct=""/><di ky="8" rd="adi_play_parms.htm|ADI_PLAY_PARMS" ct=""/><di ky="9" rd="adi_record_parms.htm|ADI_RECORD_PARMS" ct=""/><di ky="10" rd="adi_service_definition.htm|ADI service definition" ct=""/><di ky="11" rd="adi_start_parms.htm|ADI_START_PARMS" ct=""/><di ky="12" rd="adi_tone_parms.htm|ADI_TONE_PARMS" ct=""/><di ky="13" rd="adi_tonedetect_parms.htm|ADI_TONEDETECT_PARMS" ct=""/><di ky="14" rd="adiassertsignal.html|adiAssertSignal" ct=""/><di ky="15" rd="adicollectdigits.html|adiCollectDigits" ct=""/><di ky="16" rd="adicommandechocanceller.html|adiCommandEchoCanceller" ct=""/><di ky="17" rd="adicommandrecord.htm|adiCommandRecord" ct=""/><di ky="18" rd="adiflushdigitqueue.html|adiFlushDigitQueue" ct=""/><di ky="19" rd="adigetboardinfo.html|adiGetBoardInfo" ct=""/><di ky="20" rd="adigetboardslots.html|adiGetBoardSlots" ct=""/><di ky="21" rd="adigetboardslots32.html|adiGetBoardSlots32" ct=""/><di ky="22" rd="adigetcontextinfo.html|adiGetContextInfo" ct=""/><di ky="23" rd="adigetdigit.html|adiGetDigit" ct=""/><di ky="24" rd="adigeteepromdata.html|adiGetEEPromData" ct=""/><di ky="25" rd="adigetencodinginfo.html|adiGetEncodingInfo" ct=""/><di ky="26" rd="adigetplaystatus.html|adiGetPlayStatus" ct=""/><di ky="27" rd="adigetrecordstatus.html|adiGetRecordStatus" ct=""/><di ky="28" rd="adigettimestamp.html|adiGetTimeStamp" ct=""/><di ky="29" rd="adiinsertdigit.htm|adiInsertDigit" ct=""/><di ky="30" rd="adimodifyechocanceller.html|adiModifyEchoCanceller" ct=""/><di ky="31" rd="adimodifyplaygain.html|adiModifyPlayGain" ct=""/><di ky="32" rd="adimodifyplayspeed.html|adiModifyPlaySpeed" ct=""/><di ky="33" rd="adipeekdigit.html|adiPeekDigit" ct=""/><di ky="34" rd="adiplayasync.html|adiPlayAsync" ct=""/><di ky="35" rd="adiplayfrommemory.html|adiPlayFromMemory" ct=""/><di ky="36" rd="adiqueryenergy.htm|adiQueryEnergy" ct=""/><di ky="37" rd="adiquerysignalstate.html|adiQuerySignalState" ct=""/><di ky="38" rd="adirecordasync.html|adiRecordAsync" ct=""/><di ky="39" rd="adirecordtomemory.html|adiRecordToMemory" ct=""/><di ky="40" rd="adisetboardclock.html|adiSetBoardClock" ct=""/><di ky="41" rd="adisetnativeinfo.htm|adiSetNativeInfo" ct=""/><di ky="42" rd="adistartcallprogress.html|adiStartCallProgress" ct=""/><di ky="43" rd="adistartdial.html|adiStartDial" ct=""/><di ky="44" rd="adistartdtmf.html|adiStartDTMF" ct=""/><di ky="45" rd="adistartdtmfdetector.html|adiStartDTMFDetector" ct=""/><di ky="46" rd="adistartenergydetector.html|adiStartEnergyDetector" ct=""/><di ky="47" rd="adistartmfdetector.html|adiStartMFDetector" ct=""/><di ky="48" rd="adistartplaying.html|adiStartPlaying" ct=""/><di ky="49" rd="adistartprotocol.html|adiStartProtocol" ct=""/><di ky="50" rd="adistartpulse.html|adiStartPulse" ct=""/><di ky="51" rd="adistartreceivingfsk.html|adiStartReceivingFSK" ct=""/><di ky="52" rd="adistartrecording.html|adiStartRecording" ct=""/><di ky="53" rd="adistartsendingfsk.html|adiStartSendingFSK" ct=""/><di ky="54" rd="adistartsignaldetector.html|adiStartSignalDetector" ct=""/><di ky="55" rd="adistarttimer.html|adiStartTimer" ct=""/><di ky="56" rd="adistarttonedetector.html|adiStartToneDetector" ct=""/><di ky="57" rd="adistarttones.html|adiStartTones" ct=""/><di ky="58" rd="adistopcallprogress.html|adiStopCallProgress" ct=""/><di ky="59" rd="adistopcollection.html|adiStopCollection" ct=""/><di ky="60" rd="adistopdial.html|adiStopDial" ct=""/><di ky="61" rd="adistopdtmfdetector.html|adiStopDTMFDetector" ct=""/><di ky="62" rd="adistopenergydetector.html|adiStopEnergyDetector" ct=""/><di ky="63" rd="adistopmfdetector.html|adiStopMFDetector" ct=""/><di ky="64" rd="adistopplaying.html|adiStopPlaying" ct=""/><di ky="65" rd="adistopprotocol.html|adiStopProtocol" ct=""/><di ky="66" rd="adistopreceivingfsk.html|adiStopReceivingFSK" ct=""/><di ky="67" rd="adistoprecording.html|adiStopRecording" ct=""/><di ky="68" rd="adistopsendingfsk.html|adiStopSendingFSK" ct=""/><di ky="69" rd="adistopsignaldetector.html|adiStopSignalDetector" ct=""/><di ky="70" rd="adistoptimer.html|adiStopTimer" ct=""/><di ky="71" rd="adistoptonedetector.html|adiStopToneDetector" ct=""/><di ky="72" rd="adistoptones.html|adiStopTones" ct=""/><di ky="73" rd="adisubmitplaybuffer.html|adiSubmitPlayBuffer" ct=""/><di ky="74" rd="adisubmitrecordbuffer.html|adiSubmitRecordBuffer" ct=""/><di ky="75" rd="alphabetical_error_summary.html|Alphabetical error summary" ct=""/><di ky="76" rd="alphabetical_event_summary.htm|Alphabetical event summary" ct=""/><di ky="77" rd="call_progress_functions.htm|Call progress functions" ct=""/><di ky="78" rd="collecting_digits.htm|Collecting digits" ct=""/><di ky="79" rd="configuration_information_functions.htm|Configuration information functions" ct=""/><di ky="80" rd="controlling_echo.htm|Controlling echo" ct=""/><di ky="81" rd="detecting_energy.htm|Detecting energy" ct=""/><di ky="82" rd="detecting_tones.htm|Detecting tones" ct=""/><di ky="83" rd="detecting_voice_activity.htm|Detecting voice activity" ct=""/><di ky="84" rd="digit_collection_functions.htm|Digit collection functions" ct=""/><di ky="85" rd="dsp_file_summary.htm|DSP file summary" ct=""/><di ky="86" rd="dtmf_and_mf_detection_functions.htm|DTMF and MF detection functions" ct=""/><di ky="87" rd="echo_cancellation_functions.htm|Echo cancellation functions" ct=""/><di ky="88" rd="event_data_structure.htm|Event data structure" ct=""/><di ky="89" rd="events_ordered_by_category.htm|Events ordered by category" ct=""/><di ky="90" rd="frequency_shift_key_data_functions.htm|Frequency shift key data functions" ct=""/><di ky="91" rd="generating_tones.htm|Generating tones" ct=""/><di ky="92" rd="glossary__asr.htm|Glossary: ASR" ct=""/><di ky="93" rd="glossary__asynchronous_function.htm|Glossary: asynchronous function" ct=""/><di ky="94" rd="glossary__cas.htm|Glossary: CAS" ct=""/><di ky="95" rd="glossary__context.htm|Glossary: context" ct=""/><di ky="96" rd="glossary__dll.htm|Glossary: DLL" ct=""/><di ky="97" rd="glossary__dsp.htm|Glossary: DSP" ct=""/><di ky="98" rd="glossary__dtmf.htm|Glossary: DTMF" ct=""/><di ky="99" rd="glossary__encoding.htm|Glossary: encoding" ct=""/><di ky="100" rd="glossary__event_queue.htm|Glossary: event queue" ct=""/><di ky="101" rd="glossary__fsk.htm|Glossary: FSK" ct=""/><di ky="102" rd="glossary__gain.htm|Glossary: gain" ct=""/><di ky="103" rd="glossary__in-band.htm|Glossary: in-band" ct=""/><di ky="104" rd="glossary__ivr.htm|Glossary: IVR" ct=""/><di ky="105" rd="glossary__mf.htm|Glossary: MF" ct=""/><di ky="106" rd="glossary__mips.htm|Glossary: MIPS" ct=""/><di ky="107" rd="glossary__mvip.htm|Glossary: MVIP" ct=""/><di ky="108" rd="glossary__nocc.htm|Glossary: NOCC" ct=""/><di ky="109" rd="glossary__out-of-band_signaling.htm|Glossary: out-of-band signaling" ct=""/><di ky="110" rd="glossary__pcm.htm|Glossary: PCM" ct=""/><di ky="111" rd="glossary__pstn.htm|Glossary: PSTN" ct=""/><di ky="112" rd="glossary__rtp.htm|Glossary: RTP" ct=""/><di ky="113" rd="glossary__synchronous_function.htm|Glossary: synchronous function" ct=""/><di ky="114" rd="glossary__tcp.htm|Glossary: TCP" ct=""/><di ky="115" rd="glossary__telephony_protocol.htm|Glossary: telephony protocol" ct=""/><di ky="116" rd="glossary__timeslot.htm|Glossary: timeslot" ct=""/><di ky="117" rd="host_port_to_port_connection__hostp2p.htm|Host port to port connection: hostp2p" ct=""/><di ky="118" rd="low-level_call_control_functions.htm|Low-level call control functions" ct=""/><di ky="119" rd="managing_call_progress.htm|Managing call progress" ct=""/><di ky="120" rd="multi-threaded_application__threads.htm|Multi-threaded application: threads" ct=""/><di ky="121" rd="notices.htm|Notices" ct=""/><di ky="122" rd="numerical_error_summary.htm|Numerical error summary" ct=""/><di ky="123" rd="numerical_event_summary.htm|Numerical event summary" ct=""/><di ky="124" rd="on-board_timer_functions.htm|On-board timer functions" ct=""/><di ky="125" rd="overview_of_the_adi_service_parameters.htm|Overview of the ADI service parameters" ct=""/><di ky="126" rd="performing_low-level_call_control.htm|Performing low-level call control" ct=""/><di ky="127" rd="performing_nms_native_play_and_record.htm|Performing NMS native play and record" ct=""/><di ky="128" rd="play_and_record__playrec.htm|Play and record: playrec" ct=""/><di ky="129" rd="record_and_play_functions.htm|Record and play functions" ct=""/><di ky="130" rd="recording_and_playing.htm|Recording and playing" ct=""/><di ky="131" rd="revision_history.htm|Revision history" ct=""/><di ky="132" rd="sending_and_receiving_fsk_data.htm|Sending and receiving FSK data" ct=""/><di ky="133" rd="setting_up_the_natural_access_environment.htm|Setting up the Natural Access environment" ct=""/><di ky="134" rd="summary_of_the_demonstration_programs.htm|Summary of the demonstration programs" ct=""/><di ky="135" rd="telephony_protocol_functions.htm|Telephony protocol functions" ct=""/><di ky="136" rd="terminology.htm|Terminology" ct=""/><di ky="137" rd="tone_detection_functions.htm|Tone detection functions" ct=""/><di ky="138" rd="tone_generation_functions.htm|Tone generation functions" ct=""/><di ky="139" rd="using_on-board_timers.htm|Using on-board timers" ct=""/><di ky="140" rd="using_the_function_reference.htm|Using the function reference" ct=""/><di ky="141" rd="using_webhelp.htm|Using WebHelp" ct=""/><di ky="142" rd="welcome.htm|Welcome" ct=""/></ck>