<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ck><di ky="61" rd="nccevncallconnected.html|NCCEVN_CALL_CONNECTED" ct=" NCCEVN_CALL_CONNECTED  Both parties are now connected.  State transition  To connected st ..."/><di ky="62" rd="nccevncalldisconnected.html|NCCEVN_CALL_DISCONNECTED" ct=" NCCEVN_CALL_DISCONNECTED  (unsolicited) The remote party disconnected the referenced call.  ..."/><di ky="63" rd="nccevncallheld.html|NCCEVN_CALL_HELD" ct=" NCCEVN_CALL_HELD  (solicited)  nccHoldCall  or  nccAutomaticTransfer  was invoked; call is no ..."/><di ky="64" rd="nccevncallidavailable.html|NCCEVN_CALLID_AVAILABLE" ct=" NCCEVN_CALLID_AVAILABLE  A call identifier (used to identify a call in a two channel transfer ..."/><di ky="65" rd="nccevncallproceeding.html|NCCEVN_CALL_PROCEEDING" ct=" NCCEVN_CALL_PROCEEDING  The switch accepted the call setup. The receiving side is being rung. ..."/><di ky="66" rd="nccevncallreleased.html|NCCEVN_CALL_RELEASED" ct=" NCCEVN_CALL_RELEASED  The application released the call and NCC released all internal resourc ..."/><di ky="67" rd="nccevncallretrieved.html|NCCEVN_CALL_RETRIEVED" ct=" NCCEVN_CALL_RETRIEVED  (solicited) The application retrieved a call it placed on hold.  (un ..."/><di ky="68" rd="nccevncallsblocked.html|NCCEVN_CALLS_BLOCKED" ct=" NCCEVN_CALLS_BLOCKED  The application blocked all calls on a line.  State transition  To  ..."/><di ky="69" rd="nccevncallstatusupdate.html|NCCEVN_CALL_STATUS_UPDATE" ct=" NCCEVN_CALL_STATUS_UPDATE  The information in the NCC_CALL_STATUS structure changed. The appl ..."/><di ky="70" rd="nccevncallsunblocked.html|NCCEVN_CALLS_UNBLOCKED" ct=" NCCEVN_CALLS_UNBLOCKED  The line is no longer blocked.  State transition  To idle line st ..."/><di ky="71" rd="nccevncapabilityupdate.html|NCCEVN_CAPABILITY_UPDATE" ct=" NCCEVN_CAPABILITY_UPDATE  Protocol capabilities changed.  State transition  None.  Asso ..."/><di ky="72" rd="nccevnextendedcallstatus_update.html|NCCEVN_EXTENDED_CALL_STATUS_UPDATE" ct=" NCCEVN_EXTENDED_CALL_STATUS_UPDATE  Call status made available with  nccGetExtendedCallStatus ..."/><di ky="73" rd="nccevnholdrejected.html|NCCEVN_HOLD_REJECTED" ct=" NCCEVN_HOLD_REJECTED  Request to put a call on hold was rejected.  State transition  None ..."/><di ky="74" rd="nccevnincomingcall.html|NCCEVN_INCOMING_CALL" ct=" NCCEVN_INCOMING_CALL  All information related to an incoming call was collected and presented ..."/><di ky="75" rd="nccevnlineinservice.html|NCCEVN_LINE_IN_SERVICE" ct=" NCCEVN_LINE_IN_SERVICE  The network placed a line in service.  State transition  To idle  ..."/><di ky="76" rd="nccevnlineoutofservice.html|NCCEVN_LINE_OUT_OF_SERVICE" ct=" NCCEVN_LINE_OUT_OF_SERVICE  The network placed a line out of service.  State transition  ..."/><di ky="77" rd="nccevnplacingcall.html|NCCEVN_PLACING_CALL" ct=" NCCEVN_PLACING_CALL  A call was successfully placed.  State transition  To placing call s ..."/><di ky="78" rd="nccevnprotocolerror.html|NCCEVN_PROTOCOL_ERROR" ct=" NCCEVN_PROTOCOL_ERROR  A two channel call transfer failed or an error condition occurred. The ..."/><di ky="79" rd="nccevnprotocolevent.html|NCCEVN_PROTOCOL_EVENT" ct=" NCCEVN_PROTOCOL_EVENT  (solicited) The application invoked a protocol-specific function on a  ..."/><di ky="80" rd="nccevnreceiveddigit.html|NCCEVN_RECEIVED_DIGIT" ct=" NCCEVN_RECEIVED_DIGIT  Digits are being received in an overlapped fashion for an incoming cal ..."/><di ky="81" rd="nccevnrejectingcall.html|NCCEVN_REJECTING_CALL" ct=" NCCEVN_REJECTING_CALL  (solicited)  nccRejectCall  was invoked. The call is being rejected.  ..."/><di ky="82" rd="nccevnremotealerting.html|NCCEVN_REMOTE_ALERTING" ct=" NCCEVN_REMOTE_ALERTING  The remote end is ringing.  State transition  None.  Associated ..."/><di ky="83" rd="nccevnremoteanswered.html|NCCEVN_REMOTE_ANSWERED" ct=" NCCEVN_REMOTE_ANSWERED  The remote end is answering the call.  State transition  None.  ..."/><di ky="84" rd="nccevnretrieverejected.html|NCCEVN_RETRIEVE_REJECTED" ct=" NCCEVN_RETRIEVE_REJECTED  A retrieve call request was rejected.  State transition  None. ..."/><di ky="85" rd="nccevnseizuredetected.html|NCCEVN_SEIZURE_DETECTED" ct=" NCCEVN_SEIZURE_DETECTED  The network seized the line.  State transition  To seizure call  ..."/><di ky="86" rd="nccevnstartprotocoldone.html|NCCEVN_START_PROTOCOL_DONE" ct=" NCCEVN_START_PROTOCOL_DONE  The application attempted to start a protocol on a context (line  ..."/><di ky="87" rd="nccevnstopprotocoldone.html|NCCEVN_STOP_PROTOCOL_DONE" ct=" NCCEVN_STOP_PROTOCOL_DONE  The protocol stopped running on the context. The line is uninitial ..."/><di ky="88" rd="nccevnunblockfailed.html|NCCEVN_UNBLOCK_FAILED" ct=" NCCEVN_UNBLOCK_FAILED  Request to unblock calls on a line failed.  State transition  None ..."/><di ky="89" rd="nccgetcallstatus.html|nccGetCallStatus" ct=" nccGetCallStatus  Retrieves the call control status and stores it in an NCC_CALL_STATUS struc ..."/><di ky="90" rd="nccgetextendedcallstatus.html|nccGetExtendedCallStatus" ct=" nccGetExtendedCallStatus  Retrieves protocol-specific status information for a call.  Proto ..."/><di ky="91" rd="nccgetlinestatus.html|nccGetLineStatus" ct=" nccGetLineStatus  Retrieves a snapshot of the port status and stores it in an NCC_LINE_STATUS ..."/><di ky="92" rd="nccholdcall.html|nccHoldCall" ct=" nccHoldCall  Places a call on hold.  Prototype  DWORD  nccHoldCall  ( NCC_CALLHD  callhd ..."/><di ky="93" rd="nccplacecall.html|nccPlaceCall" ct=" nccPlaceCall  Places a call.  Prototype  DWORD  nccPlaceCall  ( CTAHD  linehd , char * ca ..."/><di ky="94" rd="nccquerycapability.html|nccQueryCapability" ct=" nccQueryCapability  Queries the capabilities of the signaling protocol.  Prototype  DWORD ..."/><di ky="95" rd="nccrejectcall.html|nccRejectCall" ct=" nccRejectCall  Rejects an incoming call.  Prototype  DWORD  nccRejectCall  ( NCC_CALLHD  ..."/><di ky="96" rd="nccreleasecall.html|nccReleaseCall" ct=" nccReleaseCall  Releases resources associated with a call in the disconnected state and destr ..."/><di ky="97" rd="nccretrievecall.html|nccRetrieveCall" ct=" nccRetrieveCall  Retrieves a held call.  Prototype  DWORD  nccRetrieveCall  ( NCC_CALLHD  ..."/><di ky="98" rd="nccsendcallmessage.html|nccSendCallMessage" ct=" nccSendCallMessage  Sends a protocol-specific call message to a protocol.  Prototype  DWO ..."/><di ky="99" rd="nccsenddigits.html|nccSendDigits" ct=" nccSendDigits  Continues the process of sending digits to place an outbound call (for protoco ..."/><di ky="100" rd="nccsendlinemessage.html|nccSendLineMessage" ct=" nccSendLineMessage  Sends a protocol-specific line message to a protocol.  Prototype  DWO ..."/><di ky="101" rd="nccsetbilling.html|nccSetBilling" ct=" nccSetBilling  Sets billing information relative to an incoming call.  Prototype  DWORD  ..."/><di ky="102" rd="nccstartprotocol.html|nccStartProtocol" ct=" nccStartProtocol  Prepares an uninitialized line to be used by a protocol to accept and/or pl ..."/><di ky="103" rd="nccstopprotocol.html|nccStopProtocol" ct=" nccStopProtocol  Uninitializes an NCC line.  Prototype  DWORD  nccStopProtocol  ( CTAHD  ..."/><di ky="104" rd="ncctransfercall.html|nccTransferCall" ct=" nccTransferCall  Performs a supervised transfer or a two channel transfer.  Prototype  DW ..."/><di ky="105" rd="nccunblockcalls.html|nccUnblockCalls" ct=" nccUnblockCalls  Releases the block on incoming calls.  Prototype  DWORD  nccUnblockCalls ..."/><di ky="106" rd="notices.htm|Notices" ct=" Copyright and legal notices  Copyright © 2002-2010 Dialogic Corporation.  All Rights Reserv ..."/><di ky="107" rd="numerical_error_summary_.htm|Numerical error summary" ct=" Numerical error summary  The following table numerically lists errors that can occur as a dir ..."/><di ky="108" rd="numerical_event_summary_.htm|Numerical event summary" ct=" Numerical event summary  The following table numerically lists the NCC events:      ..."/><di ky="109" rd="outbound_call_events.html|Outbound call events" ct=" Outbound call events     Event    Informational/ T ransitional    Solicit ..."/><di ky="110" rd="outbound_call_functions.htm|Outbound call functions" ct=" Outbound call functions        Function    Synchronous/ Asynchronous   ..."/><di ky="111" rd="outbound_call_procedures.htm|Outbound call procedures" ct=" Outbound call procedures  After a protocol is started on a line context with  nccStartProtoco ..."/><di ky="112" rd="overview_of_the_ncc_api_errors.htm|Overview of the NCC API errors" ct=" Overview of the NCC API errors  All NaturalAccess functions return SUCCESS (0) or an error co ..."/><di ky="113" rd="overview_of_the_ncc_api_events.htm|Overview of the NCC API events" ct="  Overview of the NCC API events  When performing call control functions, the NCC API proc ..."/><di ky="114" rd="overview_of_the_ncc_api_parameters.htm|Overview of the NCC API parameters" ct=" Overview of the NCC API parameters  The behavior of most NCC functions, and of the operating  ..."/><di ky="115" rd="placing_an_outbound_call.htm|Placing an outbound call" ct=" Placing an outbound call  To place an outbound call, the application invokes  nccPlaceCall .  ..."/><di ky="116" rd="protocol-specific_message_functions_.htm|Protocol-specific message functions" ct=" Protocol-specific message functions        Function    Synchronous/ Async ..."/><di ky="117" rd="protocol_capabilities_.htm|Protocol capabilities" ct=" Protocol capabilities  Different protocols support different call control features. After a p ..."/><di ky="118" rd="protocol_management_events.html|Protocol management events" ct=" Protocol management events     Event    Informational/ T ransitional    S ..."/><di ky="119" rd="rdaattach.html|rdaAttach" ct=" rdaAttach  Attaches the repeat dial library ( rda.dll  under Windows and  librda.so  under UN ..."/><di ky="120" rd="rdadetach.html|rdaDetach" ct=" rdaDetach  Detaches the repeat dial library from NCC.  Prototype  DWORD  rdaDetach  ( voi ..."/><di ky="121" rd="rdalogcall.html|rdaLogCall" ct=" rdaLogCall  Logs a call attempt into the repeat dial database.  Prototype  DWORD  rdaLogC ..."/><di ky="122" rd="rdarequestcall.html|rdaRequestCall" ct=" rdaRequestCall  Queries the repeat dial database to determine if another call to a given addr ..."/></ck>