<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ck><di ky="139" rd="qsig_source_party_nb_type_field.htm|qsig_source_party_nb_type field" ct=""/><di ky="140" rd="qsig_source_type_of_nb_field.htm|qsig_source_type_of_nb field" ct=""/><di ky="141" rd="receiving_events_and_isdn_protocol_stack_messages.htm|Receiving events and ISDN protocol stack messages" ct=""/><di ky="142" rd="receiving_inbound_calls.html|Receiving inbound calls" ct=""/><di ky="143" rd="receiving_messages_from_the_nms_isdn_protocol_stack.htm|Receiving messages from the NMS ISDN protocol stack" ct=""/><di ky="144" rd="redirecting_reason_values.htm|Redirecting reason values" ct=""/><di ky="145" rd="responding_to_a_data_link_establishment_request.html|Responding to a data link establishment request" ct=""/><di ky="146" rd="revision_history.htm|Revision history" ct=""/><di ky="147" rd="sample_dectrace_output.htm|Sample dectrace output" ct=""/><di ky="148" rd="screening_indicator_values.htm|Screening indicator values" ct=""/><di ky="149" rd="sending_and_receiving_pcs_information_elements.html|Sending and receiving PCS information elements" ct=""/><di ky="150" rd="sending_isdn_messages_to_the_stack.html|Sending ISDN messages to the stack" ct=""/><di ky="151" rd="sending_lapd_messages.htm|Sending LAPD messages" ct=""/><di ky="152" rd="sending_messages_across_an_established_link.html|Sending messages across an established link" ct=""/><di ky="153" rd="service_values.htm|Service values" ct=""/><di ky="154" rd="services_list_field.htm|services_list field" ct=""/><di ky="155" rd="setting_up_and_using_nfas.htm|Setting up and using NFAS" ct=""/><di ky="156" rd="signal_values.htm|Signal values" ct=""/><di ky="157" rd="starting_the_nocc_tcp.html|Starting the NOCC TCP" ct=""/><di ky="158" rd="stopping_an_isdn_protocol_stack_instance.htm|Stopping an ISDN protocol stack instance" ct=""/><di ky="159" rd="terminology.htm|Terminology" ct=""/><di ky="160" rd="timer_overview.html|Timer overview" ct=""/><di ky="161" rd="usa_national_isdn_2_layer_3_timer_defaults.htm|USA National ISDN 2 layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="162" rd="user_rate_values.htm|User rate values" ct=""/><di ky="163" rd="using_dectrace.htm|Using dectrace" ct=""/><di ky="164" rd="using_isdndemo.htm|Using isdndemo" ct=""/><di ky="165" rd="using_lapddemo.htm|Using lapddemo" ct=""/><di ky="166" rd="using_nfas_with_isdndemo.htm|Using NFAS with isdndemo" ct=""/><di ky="167" rd="using_the_acu_message_reference.htm|Using the ACU message reference" ct=""/><di ky="168" rd="using_the_function_reference.htm|Using the function reference" ct=""/><di ky="169" rd="using_webhelp.htm|Using WebHelp" ct=""/><di ky="170" rd="uui_protocol_discriminator_values.htm|UUI protocol discriminator values" ct=""/><di ky="171" rd="welcome.htm|Welcome" ct=""/></ck>