<<

rfc 1 2 3
rfc2190
rfc2429
rights 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
rj
robust
rtcp 1 2 3 4 5
rtcp_enable 1 2
rtcp_enable_rcv_skew_calc 1 2
rtcp_endpoint_parms
rtcp_rtcp_session_parms
rtcp_session_parms
rtcp_session_parms rtcpparms
rtcp_session_parms structure must be
rtcp_set_0_interval 1 2
rtcp_v6_endpoint_parms
rtcp_video_leads_audio 1 2
rtcp_video_skew 1 2
rtcpparms
rtcp parameters
rtp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
rtp_payload_map
rtp_payload_map payloadmap
rtpep 1 2
rtppassthrusimplex 1 2
rtppayloadsize 1 2
rtppayloadtype 1 2
rtprtcp_endpoint_parms 1 2
rtprtcp_endpoint_parms rtprtcp
rtprtcp_v6_endpoint_parms 1 2
rtprtcp_v6_endpoint_parms rtprtcpv6
rtpsequenceoffset 1 2
rtpswitchingsimplex
rtptimestampoffset 1 2
rtptsfreq
rtp assembly frame quota
rules
runtime
rvoice
rxtimeslot
s 1 2 3 4 5
s_amr_mode_102
s_amr_mode_122
s_amr_mode_475
s_amr_mode_515
s_amr_mode_590
s_amr_mode_670
s_amr_mode_740
s_amr_mode_795
s_amr_mode_all
s_amr_mode_nodata
s_amr_mode_sid
s_codec_aac
s_codec_amr 1 2
s_codec_amr_wb
s_codec_amr_wb_ext
s_codec_h263 1 2
s_codec_h264 1 2
s_codec_mpeg4 1 2
s_codec_unknwn 1 2
safety
sai
sale
same 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sample_count_max
sample_size_variable
samplecount 1 2
samples 1 2
samplesize
sand
satisfy 1 2
saving
schemes
scope
sd_chhd
sd_ephd
sdp 1 2 3 4 5 6 7
sdpbufersize
sdpbuffersize 1 2
search
sec
second 1 2 3 4 5 6 7
section 1 2 3
see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
seek 1 2 3 4 5 6 7
seektime
select_attr_bandwidth
select_attr_codec
select_attr_language
select_attr_maxpktsize
select_attr_screensize
select_attr_streamtype
selectattributes
selected 1 2 3 4 5
send_link
sender 1 2
sends 1 2 3 4 5 6 7
sent 1 2 3 4
separate
september
sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sequential
series
server 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
services 1 2 3 4
session 1 2 3 4
session_bw
session bandwidth
setrecordparms 1 2
sets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
setup 1 2 3
set this to non
set up the mux dsp's in no_law so they won't compand
set up the voice processing dsp's in a_law
several 1 2

>>