<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cki><ck fm="!" to="0"/><ck fm="0.0.0.0" to="0x4b0000"/><ck fm="0x4b0100" to="15.10"/><ck fm="15.5" to="2461"/><ck fm="2462" to="5.00"/><ck fm="5.02" to="800"/><ck fm="8000" to="accord"/><ck fm="accordanc" to="all"/><ck fm="allconstantdelay" to="and"/><ck fm="and gateway ipv4 addres" to="automatic"/><ck fm="automatical" to="board"/><ck fm="board&apos;" to="cancellation"/><ck fm="cannot" to="clock"/><ck fm="clock_sourc" to="connect"/><ck fm="connection" to="csma"/><ck fm="csu" to="description"/><ck fm="design" to="distribut"/><ck fm="diva" to="e1"/><ck fm="e12mvip" to="equal"/><ck fm="equat" to="f_gsm_fr"/><ck fm="f_gsm_fr.f41" to="for"/><ck fm="form" to="guarante"/><ck fm="guideline" to="immediate"/><ck fm="impact" to="installation"/><ck fm="instanc" to="is"/><ck fm="isdn" to="link"/><ck fm="link&apos;" to="mastery"/><ck fm="match" to="multi"/><ck fm="multi-hom" to="next"/><ck fm="nfa" to="oamevn_temperature_warn"/><ck fm="oamgen" to="only"/><ck fm="onofftimeslot" to="payload"/><ck fm="pbaecenabl" to="problem"/><ck fm="procedur" to="receive"/><ck fm="receiver" to="resourc"/><ck fm="resource" to="sampl"/><ck fm="sand" to="signalingtyp"/><ck fm="significant" to="stack"/><ck fm="stal" to="switche"/><ck fm="switching servic" to="that"/><ck fm="the" to="the"/><ck fm="their" to="to"/><ck fm="together" to="typedef struct oam_msg_tag"/><ck fm="typical" to="value"/><ck fm="variabl" to="with"/><ck fm="within" to="™"/><ck fm="within" to="™"/></cki>