<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ck><di ky="0" rd="3g-324m_interface_overview.htm|3G-324M Interface overview" ct=""/><di ky="1" rd="adjusting_rtp_packetization_parameters.htm|Adjusting RTP packetization parameters" ct=""/><di ky="2" rd="alphabetical_error_summary.htm|Alphabetical error summary" ct=""/><di ky="3" rd="alphabetical_event_summary.htm|Alphabetical event summary" ct=""/><di ky="4" rd="begin_state.htm|Begin state" ct=""/><di ky="5" rd="begincallsetup_state.htm|BeginCallSetup state" ct=""/><di ky="6" rd="call_control_and_message_functions.htm|Call control and message functions" ct=""/><di ky="7" rd="call_state_sequence.htm|Call state sequence" ct=""/><di ky="8" rd="configuring_real_time_timestamp_generation.htm|Configuring real-time timestamp generation" ct=""/><di ky="9" rd="configuring_the_board.htm|Configuring the board" ct=""/><di ky="10" rd="connecting_endpoints_and_channels.htm|Connecting endpoints and channels" ct=""/><di ky="11" rd="created_state.htm|Created state" ct=""/><di ky="12" rd="creating_a_channel.htm|Creating a channel" ct=""/><di ky="13" rd="creating_an_endpoint.htm|Creating an endpoint" ct=""/><di ky="14" rd="creating_and_sending_mspp_queries.htm|Creating and sending MSPP queries" ct=""/><di ky="15" rd="creating_the_mux_endpoint.htm|Creating the MUX endpoint" ct=""/><di ky="16" rd="designing_the_3g-324m_interface_channel_configurations.htm|Designing the 3G-324M Interface channel configurations" ct=""/><di ky="17" rd="discarding_leading_partial_frame_video_packets.htm|Discarding leading partial frame video packets" ct=""/><di ky="18" rd="enabling_fast_call_setup.htm|Enabling fast call setup" ct=""/><di ky="19" rd="enabling_i-frame_notification.htm|Enabling I-frame notification" ct=""/><di ky="20" rd="end_state.htm|End state" ct=""/><di ky="21" rd="endsession_state.htm|EndSession state" ct=""/><di ky="22" rd="ensuring_a_smooth_transition_when_the_video_source_changes.htm|Ensuring a smooth transition when the video source changes" ct=""/><di ky="23" rd="error_handling_functions.htm|Error handling functions" ct=""/><di ky="24" rd="example_1_negotiating_video_with_al3.htm|Example 1: Negotiating video with AL3" ct=""/><di ky="25" rd="example_2_negotiating_with_al2.htm|Example 2: Negotiating video with AL2" ct=""/><di ky="26" rd="example_3__negotiating_fast_call_setup_using_mona.htm|Example 3: Negotiating fast call setup using MONA" ct=""/><di ky="27" rd="example_4__using_simplified_application_logic.htm|Example 4: Using simplified application logic to set up calls" ct=""/><di ky="28" rd="formatting_mspp_commands.htm|Creating and sending MSPP commands" ct=""/><di ky="29" rd="h324_fast_call_setup_params.htm|H324_FAST_CALL_SETUP_PARAMS" ct=""/><di ky="30" rd="h324_h223_skew_indication.htm|H324_H223_SKEW_INDICATION" ct=""/><di ky="31" rd="h324_h223skewindication.htm|h324_h223SkewIndication" ct=""/><di ky="32" rd="h324_lcd.htm|H324_LCD" ct=""/><di ky="33" rd="h324_start_params.htm|H324_START_PARAMS" ct=""/><di ky="34" rd="h324_term_caps.htm|H324_TERM_CAPS" ct=""/><di ky="35" rd="h324_user_input_indication.htm|H324_USER_INPUT_INDICATION" ct=""/><di ky="36" rd="h324_vendorid_indication.htm|H324_VENDORID_INDICATION" ct=""/><di ky="37" rd="h324_videotemporalspatialtradeoff_indication.htm|H324_VIDEOTEMPORALSPATIALTRADEOFF_INDICATION" ct=""/><di ky="38" rd="h324closechannel.htm|h324CloseChannel" ct=""/><di ky="39" rd="h324delete.htm|h324Delete" ct=""/><di ky="40" rd="h324endsession.htm|h324EndSession" ct=""/><di ky="41" rd="h324formatevent.htm|h324FormatEvent" ct=""/><di ky="42" rd="h324gettermcaps.htm|h324GetTermCaps" ct=""/><di ky="43" rd="h324initialize.htm|h324Initialize" ct=""/><di ky="44" rd="h324lineerrorreporting.htm|h324LineErrorReporting" ct=""/><di ky="45" rd="h324modifyoutvideochannelparam.htm|h324ModifyOutVideoChannelParam" ct=""/><di ky="46" rd="h324passthrudtmfmode.htm|h324PassthruDTMFMode" ct=""/><di ky="47" rd="h324passthruplayrfc2833.htm|h324PassthruPlayRFC2833" ct=""/><di ky="48" rd="h324roundtripdelay.htm|h324RoundTripDelay" ct=""/><di ky="49" rd="h324setaudiotxpayloadid.htm|h324SetAudioTxPayloadID" ct=""/><di ky="50" rd="h324settermcaps.htm|h324SetTermCaps" ct=""/><di ky="51" rd="h324settrace.htm|h324SetTrace" ct=""/><di ky="52" rd="h324setupcall.htm|h324SetupCall" ct=""/><di ky="53" rd="h324start.htm|h324Start" ct=""/><di ky="54" rd="h324stop.htm|h324Stop" ct=""/><di ky="55" rd="h324submitevent.htm|h324SubmitEvent" ct=""/><di ky="56" rd="h324userindication.htm|h324UserIndication" ct=""/><di ky="57" rd="h324vendoridindication.htm|h324VendorIDIndication" ct=""/><di ky="58" rd="h324videofastupdate.htm|h324VideoFastUpdate" ct=""/><di ky="59" rd="h324videotemporalspatialtradeoff.htm|h324VideoTemporalSpatialTradeoff" ct=""/><di ky="60" rd="how_324m_functions_work.htm|How H.324M functions work" ct=""/><di ky="61" rd="initializing_the_h.324m_middleware.htm|Initializing the H.324M Middleware" ct=""/><di ky="62" rd="inserting_out-of-band_dci_into_the_video_bit_stream.htm|Inserting out-of-band DCI into the video bit stream" ct=""/><di ky="63" rd="managing_the_video_jitter_buffer.htm|Managing the video jitter buffer" ct=""/><di ky="64" rd="mediasetup_state.htm|MediaSetup state" ct=""/><di ky="65" rd="modifying_the_rfc_2833_dtmf_configuration.htm|Modifying the RFC 2833 DTMF configuration" ct=""/><di ky="66" rd="msp_audio_channel_parms.htm|MSP_AUDIO_CHANNEL_PARMS" ct=""/><di ky="67" rd="msp_channel_addr.htm|MSP_CHANNEL_ADDR" ct=""/><di ky="68" rd="msp_channel_parameter.htm|MSP_CHANNEL_PARAMETER" ct=""/><di ky="69" rd="msp_endpoint_addr.htm|MSP_ENDPOINT_ADDR" ct=""/><di ky="70" rd="msp_endpoint_parms.htm|MSP_ENDPOINT_PARAMETER" ct=""/><di ky="71" rd="msp_endpoint_rtpfdx_enable_skew_calc.htm|msp_ENDPOINT_RTPFDX_ENABLE_SKEW_CALC" ct=""/><di ky="72" rd="msp_endpoint_rtpfdx_h263_encap_ctrl.htm|msp_ENDPOINT_RTPFDX_H263_ENCAP_CTRL" ct=""/><di ky="73" rd="msp_endpoint_rtpfdx_h264_tx_status.htm|msp_ENDPOINT_RTPFDX_H264_TX_STATUS" ct=""/><di ky="74" rd="msp_endpoint_rtpfdx_iframe_notify_ctrl.htm|msp_ENDPOINT_RTPFDX_IFRAME_NOTIFY_CTRL" ct=""/><di ky="75" rd="msp_endpoint_rtpfdx_out_of_band_dci.htm|msp_ENDPOINT_RTPFDX_OUT_OF_BAND_DCI" ct=""/><di ky="76" rd="msp_endpoint_rtpfdx_rtp_pktsz_ctrl.htm|msp_ENDPOINT_RTPFDX_RTP_PKTSZ_CTRL" ct=""/><di ky="77" rd="msp_endpoint_rtpfdx_rtts_ctrl.htm|msp_ENDPOINT_RTPFDX_RTTS_CTRL" ct=""/><di ky="78" rd="msp_endpoint_rtpfdx_set_vid_skew.htm|msp_ENDPOINT_RTPFDX_SET_VID_SKEW" ct=""/><di ky="79" rd="msp_endpoint_rtpfdx_set_vid_tx_pid.htm|msp_ENDPOINT_RTPFDX_SET_VID_TX_PID" ct=""/><di ky="80" rd="msp_filter_jitter_vid_latency.htm|msp_FILTER_JITTER_VID_LATENCY" ct=""/><di ky="81" rd="msp_filter_jitter_video_state.htm|msp_FILTER_JITTER_VIDEO_STATE" ct=""/><di ky="82" rd="msp_video_channel_parms.htm|MSP_VIDEO_CHANNEL_PARMS" ct=""/><di ky="83" rd="mspp_queries_and_commands_for_the_3g-324m_interface.htm|MSPP queries and commands for the 3G-324M Interface" ct=""/><di ky="84" rd="mspp_video-enhanced_data_structure_categories.htm|MSPP video-enhanced structure categories" ct=""/><di ky="85" rd="mux_and_demux_capabilities.htm|MUX and DEMUX capabilities" ct=""/><di ky="86" rd="mux_endpoint_addr.htm|MUX_ENDPOINT_ADDR" ct=""/><di ky="87" rd="negotiating_h.263_profile_3.htm|Negotiating H.263 profile 3" ct=""/><di ky="88" rd="notices.htm|Notices" ct=""/><di ky="89" rd="numberical_event_summary.htm|Numerical event summary" ct=""/><di ky="90" rd="numerical_error_summary.htm|Numerical error summary" ct=""/><di ky="91" rd="querying_an_h.264_endpoint_for_transmit_status.htm|Querying an H.264 endpoint for transmit status" ct=""/><di ky="92" rd="reason_codes.htm|Reason codes" ct=""/><di ky="93" rd="revision_history.htm|Revision history" ct=""/><di ky="94" rd="rtp_payload_map.htm|RTP_PAYLOAD_MAP" ct=""/><di ky="95" rd="rtprtcp_endpoint_addr.htm|RTPRTCP_ENDPOINT_ADDR" ct=""/><di ky="96" rd="rtprtcp_endpoint_parms.htm|RTPRTCP_ENDPOINT_PARMS" ct=""/><di ky="97" rd="rtprtcp_v6_endpoint_addr.htm|RTPRTCP_V6_ENDPOINT_ADDR" ct=""/><di ky="98" rd="rtprtcp_v6_endpoint_parms.htm|RTPRTCP_V6_ENDPOINT_PARMS" ct=""/><di ky="99" rd="sending_control_messages_to_the_remote_terminal.htm|Sending control messages to the remote terminal" ct=""/><di ky="100" rd="set_up_functions.htm|Setup functions" ct=""/><di ky="101" rd="setting_the_h.263_rfc_encapsulation_type.htm|Setting the H.263 RFC encapsulation type" ct=""/><di ky="102" rd="setting_the_video_transmit_rtp_payload_id.htm|Setting the video transmit RTP payload ID" ct=""/><di ky="103" rd="setting_timestamp_frequencies_for_full_duplex_rtp_endpoints.htm|Setting timestamp frequencies for full-duplex RTP endpoints" ct=""/><di ky="104" rd="setting_up_a_3g-324m_session.htm|Setting up a 3G-324M session" ct=""/><di ky="105" rd="setting_up_tracing_and_monitoring_functionality.htm|Setting up tracing and monitoring functionality" ct=""/><di ky="106" rd="shut_down_functions.htm|Shut down functions" ct=""/><di ky="107" rd="stopping_a_call_or_session.htm|Stopping a call or session" ct=""/><di ky="108" rd="supported_audio_and_video_formats.htm|Supported audio and video formats" ct=""/><di ky="109" rd="tasks_for_configuring_the_3g-324m_interface.htm|Tasks for configuring the 3G-324M Interface" ct=""/><di ky="110" rd="terminal_capabilities_functions.htm|Terminal capabilities functions" ct=""/><di ky="111" rd="terminology.htm|Terminology" ct=""/><di ky="112" rd="transferring_dtmf_digits_according_to_rfc_2833.htm|Transferring DTMF digits according to RFC 2833" ct=""/><di ky="113" rd="understanding_the_host_application_model.htm|Understanding the host application model" ct=""/><di ky="114" rd="using_rtcp_for_audio_video_synchronization.htm|Using RTCP for audio/video synchronization" ct=""/><di ky="115" rd="using_the_h.324m_function_reference.htm|Using the H.324M function reference" ct=""/><di ky="116" rd="using_the_h.324m_structure_reference.htm|Using the H.324M structure reference" ct=""/><di ky="117" rd="using_webhelp.htm|Using WebHelp" ct=""/><di ky="118" rd="video_access_document_set.htm|Video Access document set" ct=""/><di ky="119" rd="welcome.htm|Welcome" ct=""/><di ky="120" rd="working_with_h324m_error_codes.htm|Working with H.324M error codes" ct=""/><di ky="121" rd="working_with_h324m_events.htm|Working with H.324M events" ct=""/></ck>