<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ck><di ky="0" rd="accessing_and_reading_a_q.931_buffer.html|Accessing and reading a Q.931 buffer" ct=""/><di ky="1" rd="accessing_d_channels.html|Accessing D channels" ct=""/><di ky="2" rd="action_code_values.htm|Action code values" ct=""/><di ky="3" rd="acu_behaviour_field.htm|acu_behaviour field" ct=""/><di ky="4" rd="acu_primitives_summary.htm|ACU primitives summary" ct=""/><di ky="5" rd="acualertin.html|ACU_ALERT_IN" ct=""/><di ky="6" rd="acualertrq.html|ACU_ALERT_RQ" ct=""/><di ky="7" rd="acucallidin.html|ACU_CALLID_IN" ct=""/><di ky="8" rd="acucallprocin.html|ACU_CALL_PROC_IN" ct=""/><di ky="9" rd="acucallprocrq.html|ACU_CALL_PROC_RQ" ct=""/><di ky="10" rd="acuclearco.html|ACU_CLEAR_CO" ct=""/><di ky="11" rd="acuclearin.html|ACU_CLEAR_IN" ct=""/><di ky="12" rd="acuclearrq.html|ACU_CLEAR_RQ" ct=""/><di ky="13" rd="acuclearrs.html|ACU_CLEAR_RS" ct=""/><di ky="14" rd="acuconnco.html|ACU_CONN_CO" ct=""/><di ky="15" rd="acuconnin.html|ACU_CONN_IN" ct=""/><di ky="16" rd="acuconnrq.html|ACU_CONN_RQ" ct=""/><di ky="17" rd="acuconnrs.html|ACU_CONN_RS" ct=""/><di ky="18" rd="acudchannelstatusin.html|ACU_D_CHANNEL_STATUS_IN" ct=""/><di ky="19" rd="acudchannelstatusrq.html|ACU_D_CHANNEL_STATUS_RQ" ct=""/><di ky="20" rd="acudigitin.html|ACU_DIGIT_IN" ct=""/><di ky="21" rd="acudigitrq.html|ACU_DIGIT_RQ" ct=""/><di ky="22" rd="acuerrin.html|ACU_ERR_IN" ct=""/><di ky="23" rd="acufacilityin.html|ACU_FACILITY_IN" ct=""/><di ky="24" rd="acufacilityrq.html|ACU_FACILITY_RQ" ct=""/><di ky="25" rd="acunotifyin.html|ACU_NOTIFY_IN" ct=""/><di ky="26" rd="acunotifyrq.html|ACU_NOTIFY_RQ" ct=""/><di ky="27" rd="acuprogressin.html|ACU_PROGRESS_IN" ct=""/><di ky="28" rd="acuprogressrq.html|ACU_PROGRESS_RQ" ct=""/><di ky="29" rd="acurestartin.html|ACU_RESTART_IN" ct=""/><di ky="30" rd="acuserviceco.html|ACU_SERVICE_CO" ct=""/><di ky="31" rd="acuservicein.html|ACU_SERVICE_IN" ct=""/><di ky="32" rd="acuservicerq.html|ACU_SERVICE_RQ" ct=""/><di ky="33" rd="acusetupackin.html|ACU_SETUP_ACK_IN" ct=""/><di ky="34" rd="acusetupreportin.html|ACU_SETUP_REPORT_IN" ct=""/><di ky="35" rd="acutransferco.html|ACU_TRANSFER_CO" ct=""/><di ky="36" rd="acutransferrq.html|ACU_TRANSFER_RQ" ct=""/><di ky="37" rd="att_4ess_layer_3_timer_defaults.htm|AT&amp;T 4ESS layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="38" rd="att_e10_layer_3_timer_defaults.htm|AT&amp;T E10 layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="39" rd="australian_telecom_1_layer_3_timer_defaults.htm|Australian Telecom 1 layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="40" rd="building_acu_message_structures.htm|Building ACU message structures" ct=""/><di ky="41" rd="call_clearing.htm|Call clearing" ct=""/><di ky="42" rd="call_collision.html|Call collision" ct=""/><di ky="43" rd="charging_type_values.htm|Charging type values" ct=""/><di ky="44" rd="clear_code_values.htm|Clear code values" ct=""/><di ky="45" rd="clear_collision.htm|Clear collision" ct=""/><di ky="46" rd="connection_ids.htm|Connection IDs" ct=""/><di ky="47" rd="creating_a_log_file_for_dectrace.htm|Creating a log file for dectrace" ct=""/><di ky="48" rd="creating_transparent_ies.html|Creating transparent IEs" ct=""/><di ky="49" rd="d_channel_backup.html|D channel backup" ct=""/><di ky="50" rd="dectrace_compilation.htm|dectrace compilation" ct=""/><di ky="51" rd="dectrace_files.htm|dectrace files" ct=""/><di ky="52" rd="dectrace_overview.htm|dectrace overview" ct=""/><di ky="53" rd="developing_an_nms_isdn_application.html|Developing an NMS ISDN application" ct=""/><di ky="54" rd="endpoint_id_values.htm|Endpoint ID values" ct=""/><di ky="55" rd="error_cause_values.htm|Error cause values" ct=""/><di ky="56" rd="euroisdn_layer_3_timer_defaults.htm|EuroISDN layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="57" rd="facility_code_values.htm|Facility code values" ct=""/><di ky="58" rd="france_vn6_layer_3_timer_defaults.htm|France VN6 layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="59" rd="function_summary.htm|Function summary" ct=""/><di ky="60" rd="glossary__a-law.htm|Glossary: A-law" ct=""/><di ky="61" rd="glossary__bri.htm|Glossary: BRI" ct=""/><di ky="62" rd="glossary__ccs.htm|Glossary: CCS" ct=""/><di ky="63" rd="glossary__mu-law.htm|Glossary: mu-law" ct=""/><di ky="64" rd="glossary__pri.htm|Glossary: PRI" ct=""/><di ky="65" rd="handling_d_channel_failure.htm|Handling D channel failure" ct=""/><di ky="66" rd="hong_kong_telephone_layer_3_timer_defaults.htm|Hong Kong Telephone layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="67" rd="in_calls_behaviour_field.htm|in_calls_behaviour field" ct=""/><di ky="68" rd="initialization_tasks.htm|Initialization tasks" ct=""/><di ky="69" rd="initializing_natural_access.html|Initializing Natural Access" ct=""/><di ky="70" rd="initiating_a_data_link.html|Initiating a data link" ct=""/><di ky="71" rd="ins-1500_ntt_layer_3_timer_defaults.htm|INS-1500 NTT layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="72" rd="integrated_services_digital_network_isdn.html|Integrated Services Digital Network (ISDN)" ct=""/><di ky="73" rd="isdn_call_control_state_machine.html|ISDN call control state machine" ct=""/><di ky="74" rd="isdn_carriers.htm|ISDN carriers" ct=""/><di ky="75" rd="isdn_functional_devices_and_reference_points.htm|ISDN functional devices and reference points" ct=""/><di ky="76" rd="isdn_message_structure.htm|ISDN_MESSAGE structure" ct=""/><di ky="77" rd="isdn_packet_structure.htm|ISDN_PACKET structure" ct=""/><di ky="78" rd="isdn_protocol_parms_channelized_structure.htm|ISDN_PROTOCOL_PARMS_CHANNELIZED structure" ct=""/><di ky="79" rd="isdn_protocol_parms_lapd_parameters.html|ISDN_PROTOCOL_PARMS_LAPD parameters" ct=""/><di ky="80" rd="isdn_protocol_parms_lapd_structure.htm|ISDN_PROTOCOL_PARMS_LAPD structure" ct=""/><di ky="81" rd="isdn_protocol_parms_q931cc_parameters.htm|ISDN_PROTOCOL_PARMS_Q931CC parameters" ct=""/><di ky="82" rd="isdn_protocol_parms_q931cc_structure.htm|ISDN_PROTOCOL_PARMS_Q931CC structure" ct=""/><di ky="83" rd="isdndemo_classes.htm|isdndemo classes" ct=""/><di ky="84" rd="isdndemo_compilation.htm|isdndemo compilation" ct=""/><di ky="85" rd="isdndemo_files.htm|isdndemo files" ct=""/><di ky="86" rd="isdndemo_overview.htm|isdndemo overview" ct=""/><di ky="87" rd="isdndemo_program_initialization.htm|isdndemo program initialization" ct=""/><di ky="88" rd="isdndemo_program_structure_and_coding.htm|isdndemo program structure and coding" ct=""/><di ky="89" rd="isdnreleasebuffer.html|isdnReleaseBuffer" ct=""/><di ky="90" rd="isdnsendmessage.html|isdnSendMessage" ct=""/><di ky="91" rd="isdnsetmsgcapture.html|isdnSetMsgCapture" ct=""/><di ky="92" rd="isdnstartprotocol.html|isdnStartProtocol" ct=""/><di ky="93" rd="isdnstopprotocol.html|isdnStopProtocol" ct=""/><di ky="94" rd="itrace_examples.htm|itrace examples" ct=""/><di ky="95" rd="itrace_overview.htm|itrace overview" ct=""/><di ky="96" rd="korean_(and_taiwan)_layer_3_timer_defaults.htm|Korean (and Taiwan) layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="97" rd="lapd_primitives.html|LAPD primitives" ct=""/><di ky="98" rd="lapddemo_compilation.htm|lapddemo compilation" ct=""/><di ky="99" rd="lapddemo_configuration_file.htm|lapddemo configuration file" ct=""/><di ky="100" rd="lapddemo_files.htm|lapddemo files" ct=""/><di ky="101" rd="lapddemo_overview.htm|lapddemo overview" ct=""/><di ky="102" rd="lapddemo_structure_and_coding_features.htm|lapddemo structure and coding features" ct=""/><di ky="103" rd="location_values.htm|Location values" ct=""/><di ky="104" rd="making_switch_connections_for_nms_isdn.html|Making switch connections for NMS ISDN" ct=""/><di ky="105" rd="messages_decoded_by_dectrace.htm|Messages decoded by dectrace" ct=""/><di ky="106" rd="mode_code_values.htm|Mode code values" ct=""/><di ky="107" rd="natural_access_environment.html|Natural Access environment" ct=""/><di ky="108" rd="network-provided_clearing_cause_values.htm|Network-provided clearing cause values" ct=""/><di ky="109" rd="nfsexample.html|Example" ct=""/><di ky="110" rd="nms_isdn_errors.html|NMS ISDN errors" ct=""/><di ky="111" rd="nms_isdn_events.html|NMS ISDN events" ct=""/><di ky="112" rd="nms_isdn_messaging_api_application_overview.html|NMS ISDN Messaging API application overview" ct=""/><di ky="113" rd="nms_isdn_reasons.html|NMS ISDN reasons" ct=""/><di ky="114" rd="nms_isdn_software.html|NMS ISDN software" ct=""/><di ky="115" rd="nms_isdn_software_components.htm|NMS ISDN software components" ct=""/><di ky="116" rd="nms_isdn_state_machine_(lapd_configuration).htm|NMS ISDN state machine (LAPD configuration)" ct=""/><di ky="117" rd="nonfacility_associated_signaling_nfas.html|Non-facility associated signaling (NFAS)" ct=""/><di ky="118" rd="nortel_dms_100_layer_3_timer_defaults.htm|Nortel DMS 100 layer 3 timer defaults" ct=""/><di ky="119" rd="notices.htm|Notices" ct=""/><di ky="120" rd="ns_behaviour_field.htm|ns_behaviour field" ct=""/><di ky="121" rd="nsf_ie_fields.htm|NSF IE fields" ct=""/><di ky="122" rd="nsf_ie_structure.htm|NSF IE structure" ct=""/><di ky="123" rd="number_type_values.htm|Number type values" ct=""/><di ky="124" rd="other_components.html|Other components" ct=""/><di ky="125" rd="out_calls_behaviour_field.htm|out_calls_behaviour field" ct=""/><di ky="126" rd="overview_of_api_data_structures.htm|Overview of API data structures" ct=""/><di ky="127" rd="overview_of_message_primitives.htm|Overview of message primitives" ct=""/><di ky="128" rd="overview_of_q_931_data.htm|Overview of Q.931 data" ct=""/><di ky="129" rd="pcs-user_information_elements.htm|PCS-user information elements" ct=""/><di ky="130" rd="placing_and_receiving_calls.htm|Placing and receiving calls" ct=""/><di ky="131" rd="placing_outbound_calls.html|Placing outbound calls" ct=""/><di ky="132" rd="plan_values.htm|Plan values" ct=""/><di ky="133" rd="precedence_level_ie_examples.htm|Precedence Level IE examples" ct=""/><di ky="134" rd="precedence_level_ie_fields.htm|Precedence Level IE fields" ct=""/><di ky="135" rd="precedence_level_ie_structure.htm|Precedence Level IE structure" ct=""/><di ky="136" rd="processing_isdn_call_control_events.htm|Processing ISDN call control events" ct=""/><di ky="137" rd="progress_description_values.htm|Progress description values" ct=""/><di ky="138" rd="qsig_layer_3_timer_defaults.htm|QSIG layer 3 timer defaults" ct=""/></ck>