<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="0" last="cabl"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="cadenc" last="databas"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="db" last="incom"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="independent" last="pick"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="plac" last="successful"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="sufficient" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="53" url="whftdata0.xml" />

</fts>
