# Hong Kong Telephone layer 3 timer defaults

timer_val_t hkt[HKT_T_LAST]

Timer index | Value (network side, in seconds) | Value (user side, in seconds)
--- | --- | ---
HKT_T300 | 1 | 1
HKT_T301 | 180 | 180
HKT_T302 | 10 | 15
HKT_T303 | 4 | 4
HKT_T304 | 20 | 15
HKT_T305 | 30 | 30
HKT_T306 | 30 | 0
HKT_T307 | 180 | 0
HKT_T308 | 4 | 4
HKT_T309 | 90 | 90
HKT_T310 | 10 | 10
HKT_T312 | 6 | 4
HKT_T313 | 4 | 4
HKT_T314 (not exposed to the API) | 4 | 4
HKT_T316 (not exposed to the API) | 120 | 120
HKT_T317 (not exposed to the API) | 90 | 100
HKT_T318 | 0 | 4
HKT_T319 | 0 | 4
HKT_T320 | 30 | 0
HKT_T321 | 30 | 30
HKT_T322 | 4 | 4