<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="stream"> 2,3,9,16,17,19,22,23,36,32,33,50,51,52,56,57,58,59,64,71,73,75,84,85, </key>
<key name="string"> 49,54, </key>
<key name="struct"> 9,10,12,13,14,19,22,23,40,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,66,67,68,69,70,73,74,82,83,84, </key>
<key name="structur"> 3,8,9,10,12,13,14,17,19,22,23,34,37,39,40,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,82,83,84, </key>
<key name="stuf"> 69, </key>
<key name="styliz"> 42, </key>
<key name="sub"> 0, </key>
<key name="subject"> 42, </key>
<key name="subsequent"> 38,60,69,78, </key>
<key name="subset"> 36, </key>
<key name="subsidiari"> 42, </key>
<key name="substructur"> 49,54,64,70,73,82, </key>
<key name="succes"> 0,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,40,41,46,59,60,61,62,78, </key>
<key name="successful"> 39,40,59,62,66,67, </key>
<key name="suitabl"> 42, </key>
<key name="sum"> 69, </key>
<key name="summariz"> 34,41,83, </key>
<key name="summary"> 0,2,16,18,34,43,47,59,78, </key>
<key name="supplementary"> 71, </key>
<key name="support"> 2,9,10,16,18,22,33,41,46,80,49,50,51,54,55,56,58,63,69,70,73,82,83,84, </key>
<key name="suppres"> 84, </key>
<key name="suppression"> 82,84, </key>
<key name="sur"> 79, </key>
<key name="sustain"> 42, </key>
<key name="svclist"> 64, </key>
<key name="svcmgrnam"> 31, </key>
<key name="svcnam"> 31, </key>
<key name="swap"> 41, </key>
<key name="swi"> 64, </key>
<key name="swimgr"> 64, </key>
<key name="switch"> 2,4,5,9,20,21,22,32,44,50,51,52,55,56,57,58,61,64,67,69,71,85, </key>
<key name="switchkit"> 42, </key>
<key name="switchov"> 37,69, </key>
<key name="symmetrical"> 6, </key>
<key name="synchroniz"> 82,84, </key>
<key name="synchronou"> 3,7,17,18,19,41,59,69,78, </key>
<key name="synchronous"> 18, </key>
<key name="system"> 4,8,20,40,41,42,62,69,71,73,82,83,84, </key>
<key name="t"> 2,4,9,10,14,16,21,22,23,36,32,33,34,37,44,59,61,63,65,66,67,69,70,84, </key>
<key name="t1"> 82,83,84, </key>
<key name="t30"> 69, </key>
<key name="t30_indicator_send_count"> 69,70, </key>
<key name="t30_indicator_send_period"> 69,70, </key>
<key name="t38"> 34,67,69, </key>
<key name="t38ifpdec_buffering_time_default"> 70, </key>
<key name="t38ifpdec_buffering_time_max"> 70, </key>
<key name="t38ifpdec_buffering_time_min"> 70, </key>
<key name="t38ifpdec_page_data_keep_alive_time_default"> 70, </key>
<key name="t38ifpdec_page_data_keep_alive_time_max"> 70, </key>
<key name="t38ifpdec_page_data_keep_alive_time_min"> 70, </key>
<key name="t38ifpdec_queue_size_default"> 70, </key>
<key name="t38ifpdec_queue_size_max"> 70, </key>
<key name="t38ifpdec_queue_size_min"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_page_modem_ifp_duration_default"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_page_modem_ifp_duration_max"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_page_modem_ifp_duration_min"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_t30_indicator_send_count_default"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_t30_indicator_send_count_max"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_t30_indicator_send_count_min"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_t30_indicator_send_period_default"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_t30_indicator_send_period_max"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_t30_indicator_send_period_min"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_v21_bytes_per_packet_default"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_v21_bytes_per_packet_max"> 70, </key>
<key name="t38ifpenc_v21_bytes_per_packet_min"> 70, </key>
<key name="t38udp"> 2,4,9,10,16,21,23,33,37,45,61,63,66,68,69,70, </key>
<key name="t38udp_endpoint_addr"> 23,45,68, </key>
<key name="t38udp_endpoint_parm"> 23,45,69,70, </key>
<key name="t38udptl_eps_default"> 70, </key>
<key name="t38udptl_eps_redundancy"> 69,70, </key>
<key name="t38udptl_parity_fec_cfg"> 70, </key>
<key name="t38udptl_redundancy_cfg"> 70, </key>
<key name="t38udptlenc_packet_duplication"> 70, </key>
<key name="t38udptlenc_redundant"> 70, </key>
<key name="t38udptlenc_redundant_ifps_default"> 70, </key>
<key name="t38udptlenc_redundant_ifps_min"> 70, </key>
<key name="t38ufp"> 67, </key>
<key name="t38upd"> 69, </key>
<key name="tabl"> 0,1,4,9,10,11,34,37,39,40,43,46,47,59,61,63,64,71,79,81,83,84, </key>
<key name="tag_ds0_endpoint_addr"> 10,12, </key>
<key name="tag_ds0_endpoint_parm"> 10,13,14, </key>
<key name="tag_faxrelay_session_statu"> 66, </key>
<key name="tag_msp_channel_addr"> 9,22,44, </key>
<key name="tag_msp_channel_parm"> 22, </key>
<key name="tag_msp_endpoint_addr"> 23,45, </key>
<key name="tag_msp_endpoint_parm"> 23,45, </key>
<key name="tag_msp_endpoint_rtpfdx_statu"> 50, </key>
<key name="tag_msp_endpoint_rtpfdx_v6_statu"> 55, </key>
<key name="tag_msp_endpoint_rtpin_statu"> 51, </key>
<key name="tag_msp_endpoint_rtpin_v6_statu"> 56, </key>
<key name="tag_msp_endpoint_rtpout_statu"> 52, </key>
<key name="tag_msp_endpoint_rtpout_v6_statu"> 57, </key>
<key name="tag_msp_endpoint_t38udp_statu"> 69, </key>
<key name="tag_msp_fax_channel_parm"> 67, </key>
<key name="tag_msp_filter_decode_cmd"> 83, </key>
<key name="tag_msp_filter_decode_stat"> 83, </key>
<key name="tag_msp_filter_decoder_parm"> 82, </key>
<key name="tag_msp_filter_encode_cmd"> 84, </key>
<key name="tag_msp_filter_encode_dtmfdetect_parms_cmd"> 84, </key>
<key name="tag_msp_filter_encode_stat"> 84, </key>
<key name="tag_msp_filter_encoder_parm"> 82, </key>
<key name="tag_msp_filter_faxrelay_config"> 9,67, </key>
<key name="tag_msp_filter_jitter_cmd"> 19,59, </key>
<key name="tag_msp_filter_jitter_parm"> 82, </key>
<key name="tag_msp_filter_jitter_stat"> 19, </key>
<key name="tag_msp_filter_rtpdisasm_stat"> 40, </key>
<key name="tag_msp_filter_rtpswitch_stat"> 58, </key>
<key name="tag_msp_filter_silence_cod"> 83, </key>
<key name="tag_msp_t38ifpdec_config"> 70, </key>
<key name="tag_msp_t38ifpenc_config"> 70, </key>
<key name="tag_msp_t38udptldec_config"> 70, </key>
<key name="tag_msp_t38udptlenc_config"> 70, </key>
<key name="tag_msp_tpkt_endpoint_query"> 73, </key>
<key name="tag_msp_voice_channel_parm"> 82, </key>
<key name="tag_rtcp_session_parm"> 49,54, </key>
<key name="tag_rtp_payload_map"> 49,54, </key>
<key name="tag_rtprtcp_endpoint_addr"> 48, </key>
<key name="tag_rtprtcp_endpoint_parm"> 49, </key>
<key name="tag_rtprtcp_v6_endpoint_addr"> 53, </key>
<key name="tag_rtprtcp_v6_endpoint_parm"> 54, </key>
<key name="tag_t38udp_endpoint_addr"> 68, </key>
<key name="tag_t38udp_endpoint_parm"> 70, </key>
<key name="tag_tpkt_endpoint_parm"> 73,74, </key>
<key name="tak"> 4,20,21,41, </key>
<key name="taken"> 78, </key>
<key name="talkoff"> 84, </key>
<key name="target"> 19, </key>
<key name="task"> 2,4,16,36,32,33,47,61, </key>
<key name="tcf"> 66, </key>
<key name="tcf_count"> 66, </key>
<key name="tear"> 20,35, </key>
<key name="technical"> 79, </key>
<key name="telecommunication"> 65, </key>
<key name="telephony"> 41,65,85, </key>
<key name="temporari"> 27, </key>
<key name="ten"> 38, </key>
<key name="term"> 85, </key>
<key name="terminat"> 49,54,69, </key>
<key name="terminology"> 71,85, </key>
<key name="test"> 41, </key>
<key name="them"> 4,6,8,10,18,19,38,41,59,69,73,82,83,84, </key>
<key name="therefor"> 37,71,82,84, </key>
<key name="thereto"> 42, </key>
<key name="third"> 20,42, </key>
<key name="thos"> 8,23,42, </key>
<key name="though"> 82,84, </key>
<key name="thre"> 36, </key>
<key name="threshold"> 19,84, </key>
<key name="thriv"> 42, </key>
<key name="throughpacket"> 10,16,21,23,33,72,73,74, </key>
<key name="throughput"> 69, </key>
<key name="thu"> 4,42, </key>
<key name="tim"> 9,10,14,19,36,37,42,50,51,52,55,56,57,58,60,62,65,66,69,70,73,82,83,84, </key>
<key name="timeout"> 9,66,67, </key>
<key name="timeslot"> 10,12,23,64, </key>
<key name="timestamp"> 10,49,50,54,55,66,81,82,84, </key>
<key name="to"> 49, </key>
<key name="togeth"> 6,49,54,58,66, </key>
<key name="tolerant"> 69, </key>
<key name="ton"> 34,37,49,50,51,54,55,56,64,65,82,83,84, </key>
<key name="tool"> 41,49,54, </key>
<key name="topic"> 35,41,61,70,79,82, </key>
<key name="total"> 73, </key>
<key name="tpkt"> 4,10,16,21,23,33,45,60,61,63,72,73,74, </key>
<key name="tpkt_endpoint_addr"> 23, </key>
<key name="tpkt_endpoint_parm"> 23,45,63,73,74, </key>
<key name="trademark"> 42, </key>
<key name="traffic"> 10, </key>
<key name="trafficclas"> 54,55,57, </key>
<key name="train"> 66,69, </key>
<key name="transf"> 2,4,10,50,55,73,75, </key>
<key name="transfer"> 5,9,10,13,15,19,20,21,22,23,29,32,50,55,57,59,60,66,69,73,82,84, </key>
<key name="transform"> 3,9,36, </key>
<key name="transition"> 49,50,52,54,55,57,71,73, </key>
<key name="translat"> 10,36,58, </key>
<key name="transmission"> 9,10,14,58,65,66,67,69,70,73, </key>
<key name="transmit"> 14,19,34,50,52,55,57,58,65,66,69,70,84, </key>
<key name="transport"> 10,17,19,36,32,65,73, </key>
<key name="travel"> 32, </key>
<key name="tru"> 49,54, </key>
<key name="trufax"> 42, </key>
<key name="trunk"> 71, </key>
<key name="turn"> 17,37, </key>
<key name="twic"> 37,38, </key>
<key name="two"> 0,3,4,5,6,7,9,10,21,22,28,36,32,39,40,41,44,45,49,50,52,54,55,57,58,59,69,71,73,83, </key>
<key name="tx"> 19,40, </key>
<key name="tx_valid"> 19,40,62, </key>
<key name="txbyt"> 50,52,55,57,58,69, </key>
<key name="txdrop"> 50,52,55,57,58,69, </key>

</ftswdata>  
