# User rate values

The following table lists the valid user rate values for ACU_CONN_IN, ACU_CONN_RQ, ACU_CONN_RS, and ACU_SETUP_REPORT_IN messages.

These values are defined in isdnacu.h.

Rate | Description
--- | ---
ACU_RA_50 | 0.050 kbit/s CCITT V.6 and X.1
ACU_RA_75 | 0.075 kbit/s CCITT V.6 and X.1
ACU_RA_75_1200 | 0.075/1.2 kbit/s CCITT V.6 and x.1
ACU_RA_100 | 0.100 kbit/s CCITT V.6 and X.1
ACU_RA_110 | 0.110 kbit/s CCITT V.6 and X.1
ACU_RA_134 | 0.1345 kbit/s CCITT X.1
ACU_RA_150 | 0.150 kbit/s CCITT V.6 and X.1
ACU_RA_200 | 0.200 kbit/s CCITT V.6 and X.1
ACU_RA_300 | 0.300 kbit/s CCITT V.6 and X.1
ACU_RA_600 | 0.6 kbit/s CCITT V.6 and x.1
ACU_RA_1200 | 1.2 kbit/s CCITT V.6
ACU_RA_1200_75 | 1.2/0.075 kbit/s CCITT V.6 and x.1
ACU_RA_2400 | 2.4 kbit/s CCITT V.6 and X.1
ACU_RA_3600 | 3.6 kbit/s CCITT V.6
ACU_RA_4800 | 4.8 kbit/s CCITT V.6 and x.1
ACU_RA_7200 | 7.2 kbit/s CCITT V.6
ACU_RA_8000 | 8 kbit/s CCITT I.460
ACU_RA_9600 | 9.6 kbit/s CCITT V.6 and x.1
ACU_RA_12000 | 12 kbit/s CCITT V.6
ACU_RA_14400 | 14.4 kbit/s CCITT V.6
ACU_RA_16000 | 16 kbit/s CCITT I.460
ACU_RA_19200 | 19.2 kbit/s CCITT V.6
ACU_RA_32000 | 32 kbit/s CCITT I.460
ACU_RA_38400 | 38.4 kbit/s extended V.14
ACU_RA_38400_NO_ETSI | 38.4 kbit/s extended V.14 (VN3) NON ETSI
ACU_RA_48000 | 48 kbit/s CCITT V.6 and X.1
ACU_RA_56000 | 56 kbit/s CCITT V.6
ACU_RA_57600 | 57.6 kbit/s extended V.14 (VN3) NON ETSI NON CCITT
ACU_RA_64000 | 64 kbit/s CCITT I.460