<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="0" last="acu_ext_descr_offset"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="acu_ext_hdr" last="acu_ss_end_designation_secondary"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="acu_ss_enquire_divert_invok" last="bas"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="basi" last="could"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="count" last="event"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="ex" last="ipn"/>
<chunkinfo url="whfwdata6.xml" first="isdn" last="on"/>
<chunkinfo url="whfwdata7.xml" first="onc" last="report"/>
<chunkinfo url="whfwdata8.xml" first="represent" last="struct"/>
<chunkinfo url="whfwdata9.xml" first="structur" last="xxxx_yy_connected_name_activ"/>
<chunkinfo url="whfwdata10.xml" first="xxxx_yy_connected_name_pr" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="105" url="whftdata0.xml" />
<tchunkinfo first="106" last="148" url="whftdata1.xml" />

</fts>
