<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="_a" last="29"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="2d" last="adi_callprog_parm"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="adi_callprog_parmid" last="adievn_record_event"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="adievn_record_start" last="arbitrari"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="arbitrary" last="charact"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="character" last="ctaerr_function_activ"/>
<chunkinfo url="whfwdata6.xml" first="ctaerr_function_not_activ" last="disqualify"/>
<chunkinfo url="whfwdata7.xml" first="distinguish" last="extension"/>
<chunkinfo url="whfwdata8.xml" first="f" last="immediate"/>
<chunkinfo url="whfwdata9.xml" first="imp" last="manager"/>
<chunkinfo url="whfwdata10.xml" first="manual" last="nccstartparm"/>
<chunkinfo url="whfwdata11.xml" first="nccstartprotocol" last="precqualtim"/>
<chunkinfo url="whfwdata12.xml" first="predelay" last="retriev"/>
<chunkinfo url="whfwdata13.xml" first="return" last="stamp"/>
<chunkinfo url="whfwdata14.xml" first="stand" last="transmit"/>
<chunkinfo url="whfwdata15.xml" first="transport" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="135" url="whftdata0.xml" />
<tchunkinfo first="136" last="141" url="whftdata1.xml" />

</fts>
