<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<index>
<chunkinfo url="whidata0.xml" first="acoustic echo control" last="DSPStream.SignalIdleCode[x]" num="97" />
<chunkinfo url="whidata1.xml" first="DSPStream.SlotCount" last="IPC.AddRoute[x].Mask" num="85" />
<chunkinfo url="whidata2.xml" first="IPv4" last="RAW mode switch model" num="97" />
<chunkinfo url="whidata3.xml" first="redundant Ethernet mode" last="Version.Major" num="87" />
<chunkinfo url="whidata4.xml" first="Version.Minor" last="zero code suppression" num="7" />

</index>
