<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="cadenc"> 10,18,22,43,49, </key>
<key name="cadence_typ"> 3,18, </key>
<key name="cal"> 4,17,18,20,31,36,40,41,43,46, </key>
<key name="call"> 4,5,2,21,31,35,40,46,47,48, </key>
<key name="callp"> 41, </key>
<key name="canada"> 39, </key>
<key name="cannot"> 14,36,39,43,49, </key>
<key name="cantata"> 39, </key>
<key name="cas"> 11,15,23,24,28,39,44,48, </key>
<key name="caus"> 18,40,43, </key>
<key name="cavendish"> 39, </key>
<key name="ccclib"> 41, </key>
<key name="cdi"> 4,5,6,7,8,21,31,35,40,41,45,46,47,48,50,53, </key>
<key name="cdi_board_first_station_group"> 14, </key>
<key name="cdi_board_rear_board"> 14, </key>
<key name="cdi_board_second_station_group"> 14, </key>
<key name="cdi_board_statu"> 14,36,42, </key>
<key name="cdi_board_third_station_group"> 14, </key>
<key name="cdi_bsp_sync_error"> 14, </key>
<key name="cdi_dtmfdetector_parm"> 8,1,17,33, </key>
<key name="cdi_global_parm"> 8,2,18,32, </key>
<key name="cdi_hmic_error_clock"> 14, </key>
<key name="cdi_hmic_error_system"> 14, </key>
<key name="cdi_ring_parm"> 8,3,18,43, </key>
<key name="cdi_signaldetector_parm"> 8,9,19,37, </key>
<key name="cdi_thermal_normal"> 14, </key>
<key name="cdi_thermal_protection"> 14,36, </key>
<key name="cdi_thermal_warn"> 14,36, </key>
<key name="cdi_thermometer_0_populat"> 14, </key>
<key name="cdi_thermometer_1_populat"> 14, </key>
<key name="cdi_thermometer_2_populat"> 14, </key>
<key name="cdi_thermometer_3_populat"> 14, </key>
<key name="cdi_thermometer_4_populat"> 14, </key>
<key name="cdi_tone_parm"> 8,10,22, </key>
<key name="cdi_voltage_ext_ring"> 14, </key>
<key name="cdi_voltage_high_battery"> 14, </key>
<key name="cdi_voltage_low_battery"> 14, </key>
<key name="cdi_voltage_ring_voltag"> 14, </key>
<key name="cdiapi"> 46, </key>
<key name="cdiassertsignal"> 11,15,35,44, </key>
<key name="cdicc"> 31,40,41,47, </key>
<key name="cdidef"> 14,42,46, </key>
<key name="cdidisablebattery"> 12,13,31,34,35,40, </key>
<key name="cdienablebattery"> 12,13,19,31,34,35,40, </key>
<key name="cdievn_"> 46, </key>
<key name="cdievn_a_change_off"> 7,19, </key>
<key name="cdievn_a_change_on"> 7,19, </key>
<key name="cdievn_board_status_chang"> 7,20,36,38, </key>
<key name="cdievn_cx_heart_beat_back"> 7, </key>
<key name="cdievn_cx_heart_beat_lost"> 7, </key>
<key name="cdievn_dtmf_end"> 7,17,33, </key>
<key name="cdievn_dtmf_start"> 7,1,17,33,49, </key>
<key name="cdievn_flash_hook"> 7,19, </key>
<key name="cdievn_off_hook"> 7,19,24,43, </key>
<key name="cdievn_on_hook"> 7,17,19,23,33,37,49, </key>
<key name="cdievn_ring_is_off"> 7,18, </key>
<key name="cdievn_ring_is_on"> 7,18, </key>
<key name="cdievn_something_"> 46, </key>
<key name="cdievn_timer_don"> 7,21,27,45, </key>
<key name="cdievn_timer_start"> 7,21, </key>
<key name="cdievn_timer_stop"> 7,45, </key>
<key name="cdievn_timer_tick"> 7,21, </key>
<key name="cdievn_tone_don"> 7,22,49, </key>
<key name="cdigetboardstatu"> 14,20,35,36,38,42, </key>
<key name="cdigetsignalstat"> 11,15,35,44, </key>
<key name="cdimgr"> 46, </key>
<key name="cdipbx"> 31,40,41,47, </key>
<key name="cdireadthermomet"> 16,35,36, </key>
<key name="cdistartdtmfdetector"> 1,2,17,23,32,33,35, </key>
<key name="cdistartr"> 2,3,18,24,32,35,36,43, </key>
<key name="cdistartsignaldetector"> 2,9,19,25,31,32,35,37,40, </key>
<key name="cdistartstatusmonitor"> 14,20,26,35,38, </key>
<key name="cdistarttim"> 21,27,31,35,40,45, </key>
<key name="cdistartton"> 2,10,22,28,31,32,35,40,49, </key>
<key name="cdistopdtmfdetector"> 17,23,33,35, </key>
<key name="cdistopr"> 18,24,35,43, </key>
<key name="cdistopsignaldetector"> 19,25,31,35,37,40, </key>
<key name="cdistopstatusmonitor"> 14,20,26,35,38, </key>
<key name="cdistoptim"> 21,27,31,35,40,45, </key>
<key name="cdistopton"> 22,28,31,35,40,49, </key>
<key name="cdiuserl"> 29,30,35, </key>
<key name="celsiu"> 16,36, </key>
<key name="cent"> 31,40,47, </key>
<key name="certain"> 4,39,48, </key>
<key name="cfg"> 31,40,41, </key>
<key name="cg"> 48, </key>
<key name="chang"> 4,7,14,18,19,20,26,29,35,36,37,38,39,41,43,48, </key>
<key name="channel"> 31,40, </key>
<key name="characteristic"> 4,36, </key>
<key name="chassi"> 41, </key>
<key name="check"> 6,16,32,36, </key>
<key name="choic"> 51, </key>
<key name="choos"> 18,51, </key>
<key name="clear"> 32, </key>
<key name="click"> 51, </key>
<key name="client"> 46, </key>
<key name="clock"> 14,41, </key>
<key name="clockmod"> 41, </key>
<key name="clocksourc"> 41, </key>
<key name="clos"> 51, </key>
<key name="cod"> 4,6,21,34,46,47,50, </key>
<key name="collateral"> 39, </key>
<key name="com"> 39,52,51, </key>
<key name="combin"> 14, </key>
<key name="combination"> 41, </key>
<key name="command"> 0,4,31,40,41,46, </key>
<key name="commitment"> 39, </key>
<key name="communicat"> 46, </key>
<key name="communication"> 4,7,39,46,48, </key>
<key name="comp"> 39, </key>
<key name="compactpci"> 0,48, </key>
<key name="compani"> 39, </key>
<key name="compil"> 46, </key>
<key name="complet"> 6,7,18,22,31,41,43,49,50, </key>
<key name="completion"> 4, </key>
<key name="component"> 10,22,41,49,51, </key>
<key name="compris"> 18, </key>
<key name="concept"> 39,53, </key>
<key name="conclud"> 31, </key>
<key name="concurrent"> 4, </key>
<key name="condition"> 4,9,36, </key>
<key name="condon"> 39, </key>
<key name="config"> 41, </key>
<key name="configur"> 0,18,21,31,40,41,43,45, </key>
<key name="configuration"> 4,31,40,41,46, </key>
<key name="connect"> 12,13,31,34,39,40, </key>
<key name="connection"> 31,39,41, </key>
<key name="connector"> 31,40, </key>
<key name="consecutiv"> 40, </key>
<key name="conserv"> 20,38, </key>
<key name="consider"> 1, </key>
<key name="consist"> 10,22,49, </key>
<key name="contact"> 39,51, </key>
<key name="contain"> 7,14,17,21,27,33,39,41,42,45,46,51,53, </key>
<key name="content"> 39,51, </key>
<key name="context"> 4,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,34,38,44,45,46, </key>
<key name="contextual"> 32, </key>
<key name="continu"> 31, </key>
<key name="continuou"> 11,44, </key>
<key name="control"> 4,5,1,2,3,9,10,11,15,29,30,35,39,41,44,46,48, </key>
<key name="convention"> 3, </key>
<key name="convers"> 40, </key>
<key name="cool"> 36, </key>
<key name="coordinat"> 18,43, </key>
<key name="copy"> 4, </key>
<key name="copyright"> 0,4,5,6,7,8,1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,52,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53, </key>
<key name="corporation"> 0,4,5,6,7,8,1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,52,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53, </key>
<key name="correct"> 41, </key>
<key name="correlat"> 46, </key>
<key name="correspond"> 14,51, </key>
<key name="count"> 21, </key>
<key name="countri"> 39, </key>
<key name="country"> 39, </key>
<key name="creat"> 41,46, </key>
<key name="critical"> 39, </key>
<key name="ct"> 41, </key>
<key name="cta"> 46, </key>
<key name="cta_event"> 46, </key>
<key name="cta_mvip_addr"> 46, </key>
<key name="cta_reason_finish"> 21, </key>
<key name="cta_reason_stop"> 21,27,45, </key>
<key name="cta_reason_timeout"> 21, </key>
<key name="cta_service_addr"> 46, </key>
<key name="cta_service_arg"> 46, </key>
<key name="cta_service_nam"> 46, </key>
<key name="ctacces"> 31,40,41, </key>
<key name="ctacreatecontext"> 46, </key>
<key name="ctacreatequeu"> 46, </key>
<key name="ctadef"> 46, </key>
<key name="ctaerr"> 6, </key>
<key name="ctaerr_bad_argument"> 6,11,16,17,18,19,21,22,29, </key>
<key name="ctaerr_board_error"> 6,16,17,18,36, </key>
<key name="ctaerr_function_activ"> 6,17,18,22,43,49, </key>
<key name="ctaerr_function_not_activ"> 6,23,24,28,33,37,43,49, </key>
<key name="ctaerr_invalid_ctahd"> 6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, </key>
<key name="ctaerr_invalid_stat"> 6,17,18,22, </key>
<key name="ctaerr_out_of_resourc"> 6,17,33, </key>
<key name="ctaevn_"> 46, </key>
<key name="ctagetparm"> 4,8, </key>
<key name="ctagetparmbynam"> 4,8, </key>
<key name="ctagetparmid"> 4, </key>
<key name="ctagetparminfo"> 4,8, </key>
<key name="ctahd"> 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,46, </key>
<key name="ctainitializ"> 46, </key>
<key name="ctaopenservic"> 46, </key>
<key name="ctaqueuehd"> 46, </key>
<key name="ctarefreshparm"> 4,8, </key>
<key name="ctasetparmbynam"> 4,8, </key>
<key name="ctawaitevent"> 46, </key>
<key name="ctbu"> 41, </key>
<key name="current"> 6,7,14,15,16,17,35,36,44,49, </key>
<key name="custom"> 29,30,31, </key>
<key name="cx"> 0,4,5,2,11,14,15,18,21,29,30,31,32,36,40,41,42,52,43,44,45,46,47,48,49,53, </key>
<key name="cx2000"> 40,41, </key>
<key name="cxsw"> 41, </key>
<key name="cycl"> 7,18,43, </key>
<key name="cyf"> 52, </key>
<key name="d"> 31, </key>
<key name="d2711100"> 31, </key>
<key name="d2711101"> 31, </key>
<key name="dat"> 52, </key>
<key name="data"> 8,46,50, </key>
<key name="databas"> 0,41, </key>

</ftswdata>  
