<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="modify"> 9,17, </key>
<key name="monitor"> 67, </key>
<key name="montreal"> 42, </key>
<key name="mov"> 66,71, </key>
<key name="mozilla"> 71, </key>
<key name="mp"> 9, </key>
<key name="ms"> 9, </key>
<key name="mspp"> 5,10,15,17,43,67, </key>
<key name="mu"> 63, </key>
<key name="multi"> 60, </key>
<key name="multipl"> 10,21,22,23,24,45,60,64,71, </key>
<key name="must"> 3,5,7,8,10,13,19,26,41,45,46,54,55,57,58,65,68, </key>
<key name="my"> 8,30,47, </key>
<key name="myprintf"> 25, </key>
<key name="mysip"> 43, </key>
<key name="n"> 8,22,23,24,25,26,45,47,48,72, </key>
<key name="n20"> 42, </key>
<key name="nam"> 7,10,19,21,24,25,27,35,36,39,40,41,42,43,44,45,47,51,55,64, </key>
<key name="national"> 42, </key>
<key name="natural"> 40,67,73, </key>
<key name="naturalacces"> 5,9,10,17,39,40,41,42,49,72,56,59,60,67,73, </key>
<key name="naturalcallcontrol"> 5,12,41,42,49,67,73, </key>
<key name="naturalconferenc"> 42,67, </key>
<key name="naturalfax"> 42,67, </key>
<key name="navigation"> 71, </key>
<key name="ncc"> 1,5,6,7,9,12,13,14,16,17,39,40,41,45,46,49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,62,64,68,70,73, </key>
<key name="ncc_call_statu"> 13, </key>
<key name="ncc_callhd"> 0,1,2,3,4,11,13,14,45,46,52,57,68, </key>
<key name="ncc_callstate_connect"> 68, </key>
<key name="ncc_cap_accept_call"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_acknowledge_call"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_caller_id"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_disconnect_in_any_stat"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_extended_call_statu"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_register_us"> 6, </key>
<key name="ncc_cap_send_line_messag"> 6, </key>
<key name="ncc_dis_signal"> 68, </key>
<key name="ncc_dis_transf"> 68, </key>
<key name="ncc_protocol_event"> 64, </key>
<key name="ncc_reject_play_busy"> 41,52, </key>
<key name="ncc_reject_play_reord"> 41,52, </key>
<key name="ncc_reject_play_rington"> 41,52, </key>
<key name="ncc_reject_user_audio"> 41,52, </key>
<key name="ncc_report_capability"> 40, </key>
<key name="ncc_sip_addres"> 14, </key>
<key name="ncc_sip_ext_call_statu"> 14, </key>
<key name="ncc_sip_info"> 0,4,51,53,54,62,68, </key>
<key name="ncc_sip_info_add_data"> 45,62,65, </key>
<key name="ncc_sip_info_add_num"> 0,4,45,51,54,62, </key>
<key name="ncc_sip_info_add_str"> 0,4,45,51,53,54,62,68, </key>
<key name="ncc_sip_info_init"> 0,4,51,53,54,62,68, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_bad_handl"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_context_error"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_illegal_valu"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_initialization_fail"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_contact_addres"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_from_addres"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_from_host"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_registrar_addres"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_to_addres"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_missing_to_host"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_place_call"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_place_call_init"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_refer_fail"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_registration_fail"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_send_msg_error"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_subscription_fail"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_syntax_error"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_proterr_transfer_fail"> 61, </key>
<key name="ncc_sip_sdp"> 14, </key>
<key name="ncc_sip_str"> 14, </key>
<key name="ncc_start_parm"> 49, </key>
<key name="ncc_transfer_alert"> 68, </key>
<key name="ncc_transfer_connect"> 68, </key>
<key name="ncc_transfer_proceed"> 68, </key>
<key name="nccacceptcall"> 0,9,40,41,58, </key>
<key name="nccacknowledgecall"> 2,6,7,9,41,58, </key>
<key name="nccanswercall"> 0,4,9,40,41,58, </key>
<key name="nccautomatictransf"> 9,41,58,64,68, </key>
<key name="ncccallmessag"> 58, </key>
<key name="nccdisconnectcall"> 9,11,41,58, </key>
<key name="ncceven_protocol_event"> 50, </key>
<key name="nccevn_"> 40,49, </key>
<key name="nccevn_accepting_call"> 15,40, </key>
<key name="nccevn_answering_call"> 15,40, </key>
<key name="nccevn_call_connect"> 15,40,43, </key>
<key name="nccevn_call_disconnect"> 15,40,43,50, </key>
<key name="nccevn_call_held"> 40, </key>
<key name="nccevn_call_proceed"> 40,43, </key>
<key name="nccevn_call_releas"> 15,40,43, </key>
<key name="nccevn_call_retriev"> 40, </key>
<key name="nccevn_capability_indication"> 40,54, </key>
<key name="nccevn_capability_respons"> 40, </key>
<key name="nccevn_incoming_call"> 15,40,50, </key>
<key name="nccevn_placing_call"> 40,43, </key>
<key name="nccevn_prack_confirmation"> 40, </key>
<key name="nccevn_prack_indication"> 3,40, </key>
<key name="nccevn_protocol_error"> 40, </key>
<key name="nccevn_protocol_event"> 7,40,41,50, </key>
<key name="nccevn_register_us"> 40,43, </key>
<key name="nccevn_rejecting_call"> 40, </key>
<key name="nccevn_remote_alert"> 40,43, </key>
<key name="nccevn_seizur"> 40, </key>
<key name="nccevn_seizure_detect"> 0,1,2,3,4,11,13,14,15,46,52,68, </key>
<key name="nccevn_start_protocol_don"> 40,43, </key>
<key name="nccevn_stop_protocol_don"> 40, </key>
<key name="nccgetcallstatu"> 9,13,41, </key>
<key name="nccgetextendedcallstatu"> 14,41, </key>
<key name="nccgetlinestatu"> 9, </key>
<key name="ncchandletransferrequest"> 1,41,58, </key>
<key name="nccholdcall"> 9,41,46,58, </key>
<key name="nccplacecall"> 1,2,9,10,11,13,14,40,41,43,45,46,57,58,62,68, </key>
<key name="nccquerycapability"> 6,9,41, </key>
<key name="nccregisterus"> 9,10,41,51, </key>
<key name="nccrejectcall"> 9,40,41,52,58, </key>
<key name="nccreleasecall"> 9,10,15,40,41,43, </key>
<key name="nccretrievecall"> 9,41,46,58, </key>
<key name="nccsendcallmessag"> 41,58, </key>
<key name="nccsendcapabilityquery"> 9,41,53,58, </key>
<key name="nccsendcapabilityrespons"> 9,41,54,58,64, </key>
<key name="nccsendprack"> 3,7,9,41,57,58, </key>
<key name="nccsendprackrespons"> 3,7,9,41,58, </key>
<key name="nccsip"> 7,55, </key>
<key name="nccstartprotocol"> 5,9,40,41, </key>
<key name="nccstopprotocol"> 9,40,41, </key>
<key name="ncctransfercall"> 7,9,41,58,61,68, </key>
<key name="nccxsip"> 39,61,62, </key>
<key name="necessary"> 42,45,69, </key>
<key name="need"> 60, </key>
<key name="net"> 9, </key>
<key name="netscap"> 71, </key>
<key name="nettyp"> 20,25, </key>
<key name="network"> 10,20,42,45,59,60,64,66, </key>
<key name="networktyp"> 10, </key>
<key name="new"> 15,25,42,67, </key>
<key name="next"> 21,22,23,24,25, </key>
<key name="nm"> 0,4,16,18,39,42,45,55,67, </key>
<key name="nmsapi"> 0,1,2,3,4,11,13,14,46,51,52,54,57,68, </key>
<key name="nmssip"> 2,7,12,16,39,55,57, </key>
<key name="noctxtrejectcaus"> 7, </key>
<key name="nomedia"> 10, </key>
<key name="nor"> 42, </key>
<key name="normal"> 2,26, </key>
<key name="not"> 7,8,10,21,41,44,72,55,58,67, </key>
<key name="notation"> 69, </key>
<key name="notic"> 42,73, </key>
<key name="notify"> 54, </key>
<key name="now"> 67, </key>
<key name="nring"> 4, </key>
<key name="nsccsip"> 16, </key>
<key name="nuclear"> 42, </key>
<key name="null"> 0,1,2,3,11,26,40,45,46,52,53,54,57,68, </key>
<key name="num_ring"> 4, </key>
<key name="numb"> 5,7,10,17,23,45,62,63,64, </key>
<key name="number"> 10,12,63, </key>
<key name="numeric"> 63, </key>
<key name="numerou"> 62, </key>
<key name="numoutboundon"> 7, </key>
<key name="o"> 8,19,20,35,36,44,45, </key>
<key name="oam"> 7,10,17,18,55,67, </key>
<key name="object"> 40, </key>
<key name="objhd"> 40, </key>
<key name="obtain"> 8,57,71, </key>
<key name="oc"> 9, </key>
<key name="occur"> 26,40,42,49,50,61, </key>
<key name="octob"> 72, </key>
<key name="odd"> 10, </key>
<key name="of"> 44,58, </key>
<key name="offering"> 72, </key>
<key name="offset"> 14, </key>
<key name="ohm"> 67, </key>
<key name="ok"> 2,3,7,15,40,41,43, </key>
<key name="omission"> 42, </key>
<key name="omit"> 51, </key>
<key name="on"> 8,9,17,25,31,41,42,50,54,55,66,71, </key>
<key name="onc"> 2,16,33, </key>
<key name="op"> 9,10,17,43, </key>
<key name="open"> 9,10,42,43,45,51,53,54, </key>
<key name="operat"> 16,39,40,41,55,56,60, </key>
<key name="operation"> 59,61, </key>
<key name="operator"> 7,71, </key>
<key name="opt"> 16,18,55, </key>
<key name="option"> 7,17,18,40,41,53,54,55,58,64, </key>
<key name="optional"> 5,8,10,17,19,20,21,22,23,24,25,34,45,51,53,54, </key>
<key name="organiz"> 7,60, </key>
<key name="origin"> 10,19,20,25,28,29,35,36,45,47,64, </key>
<key name="original"> 40, </key>
<key name="originator"> 44, </key>
<key name="os"> 7, </key>
<key name="other"> 42, </key>
<key name="otherwis"> 40,41,42, </key>
<key name="out"> 43, </key>
<key name="outbound"> 7,40,41,43,45,59, </key>
<key name="outdata"> 26, </key>
<key name="outgo"> 5,7,10,40, </key>
<key name="outproxy"> 7, </key>
<key name="output"> 7,8,15,18,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,43,47,48, </key>
<key name="outsiz"> 26, </key>
<key name="overrid"> 2,7,17,41, </key>
<key name="overview"> 44,60,66, </key>
<key name="own"> 42,44, </key>
<key name="owner"> 42, </key>
<key name="owner1"> 45, </key>

</ftswdata>  
