<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="0" last="430"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="431" last="acu_call_proc_in"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="acu_call_proc_in_a_display" last="acu_clear_rs_x_display_siz"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="acu_clear_rs_x_display_total_siz" last="acu_conn_rq_called_nb_sub_typ"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="acu_conn_rq_called_nb_typ" last="acu_fac_long_distanc"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="acu_fac_malicious_call_id" last="acu_setup_ack_in_a_display"/>
<chunkinfo url="whfwdata6.xml" first="acu_setup_ack_in_a_display_list" last="at9"/>
<chunkinfo url="whfwdata7.xml" first="at9_t_last" last="cau_timer_302"/>
<chunkinfo url="whfwdata8.xml" first="cau_timer_303" last="country_au"/>
<chunkinfo url="whfwdata9.xml" first="country_bel" last="dms_t322"/>
<chunkinfo url="whfwdata10.xml" first="dms_t3dw" last="floor"/>
<chunkinfo url="whfwdata11.xml" first="follow" last="incident"/>
<chunkinfo url="whfwdata12.xml" first="includ" last="law"/>
<chunkinfo url="whfwdata13.xml" first="lay" last="n_plan_telex"/>
<chunkinfo url="whfwdata14.xml" first="n_plan_unknown" last="otherwis"/>
<chunkinfo url="whfwdata15.xml" first="out" last="readabl"/>
<chunkinfo url="whfwdata16.xml" first="readconfig" last="setup_ack"/>
<chunkinfo url="whfwdata17.xml" first="seven" last="tdd_servic"/>
<chunkinfo url="whfwdata18.xml" first="te" last="vn6_t399"/>
<chunkinfo url="whfwdata19.xml" first="voic" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="129" url="whftdata0.xml" />
<tchunkinfo first="130" last="171" url="whftdata1.xml" />

</fts>
